

*Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění – Areál dílny Martinov*

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění – Areál dílny Martinov**

**Smlouva: Dodávka 2 ks dílenských svařovacích stolů s příslušenstvím**

**Místo plnění: Areál dílny Martinov: ul. Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20240657**

**Číslo smlouvy dodavatele:****:**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Svařovací stůl** **-typ a označení:** *(doplní dodavatel)* | Ano/ne | Hodnota |
| Upínací otvory průměru 28 mm |  |  |
| Délka stolu v rozmezí min. 2900 – max. 3500 mm |  | \* |
| Šířka stolu v rozmezí min. 1400 – max. 1500 mm |  | \* |
| Výška boků pracovní desky stolů min. 200 mm v provedení s rozšířeným rastrem 2 otvorů |  | \* |
| Výška stolu v rozmezí min. 845 – max. 890 mm |  | \* |
| Nosnost stolu min. 1500 kg  |  | \* |
| Konstantní únosnost na celé ploše stolu |  |  |
| Výškově stavitelná konstrukce (stavitelné nohy) s vysokou tuhostí pracovní desky stolu |  |  |
| Pracovní deska stolu průběžně kalená nástrojová ocel + plazmová nitridace povrchu |  |  |
| Variabilní upínací systém stolu  |  |  |
| ***Příslušenství stolu (pro upínací otvory 28mm vše v ,,ocel´´ provedení) – povinná součást dodávky zboží viz níže:*** |  |  |
| - 10 ks rychloupínací svěrky |  |  |
| - 8 ks dorazy v kombinaci díry a drážky (bez přítlačného prvku) 250 mm |  |  |
| - 8 ks prizma se šroubovatelným čepem 90º pro trubky 60 mm |  |  |
| - 12 ks čep |  |  |
| - 6 ks upínací úhelník s drážkou 175 x 175 mm |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

 …………………………………..…..

 *jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce dodavatele*

 [DOPLNÍ DODAVATEL]