**Minimální technické požadavky zadavatele**

**Dovybavení malotraktoru - středisko vrchní stavba**

**Výrobce: ……………………………***(doplní účastník zadávacího řízení)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní účastník zadávacího řízení)*

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka zadávacího řízení. Účastník uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.3. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| **Mulčovač:** |  |  |
| **-** mulčovač pro zadní použití |  |  |
| **-** uchycení mulčovače do tříbodového závěsu kategorie 1 |  |  |
| **-** záběr mulčovače min, 1 200 mm | \* |  |
| **-** boční posuv mulčovače min. mechanický, zadavatel preferuje hydraulický | \* |  |
| - na mulčovací budou namontovány univerzální nože Y |  |  |
| **-** součásti dodávky sada nožů kladiva - těžká |  |  |
| **-** přední závaží z důvodu možnosti převážení (překlopení) malotraktoru |  |  |
| **Lakování mulčovače:** |  |  |
| **-** zadavatel preferuje barvu mulčovače světle modrou (odstín jako NCS S 1555 - B10G / alternativa RAL 5012) |  |  |
| **Legislativa mulčovače:**  |  |  |
| **-** schválení pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| **Sypač:** |  |  |
| - sypač do tříbodového závěsu kategorie 1 |  |  |
| - samo nakládací |  |  |
| - šířka sypání min. 1 200 mm | \* |  |
| - objem zásobníku min. 0,2 m3 | \* |  |
| - pohon hydraulický hydromotorem |  |  |
| - plynulé nastavení dávky posypu |  |  |
| - připojení sypače 2mi rychlospojkami |  |  |
| - krycí plachta zásobníku |  |  |
| - odstavné nohy pro sypač |  |  |
| - koncové osvětlení |  |  |
| **Lakování sypače:** |  |  |
| **-** zadavatel preferuje barvu sypače světle modrou (odstín jako NCS S 1555 - B10G / alternativa RAL 5012) |  |  |
| **Legislativa sypače:** |  |  |
| - schválení pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby*

*účastníka zadávacího řízení*