**Příloha č. 3 – Technická specifikace**

Smlouva: Hydraulická ohýbačka na plech

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190155

Číslo smlouvy dodavatele:

**Výrobce:** *(doplní dodavatel)*

**Typ, označení:** *(doplní dodavatel)*

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty, u položky označené dvěma hvězdičkami (\*\*) dodavatel doplní „číslo“ nabízené varianty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | **Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Hydraulická ohýbačka plechu; | Ano/Ne |  |
| Tloušťka ohýbaného materiálu při pevnosti 400 Nmm2, ocel v rozpětí min. 0,5 až 6 mm; | Ano/Ne | \* |
| Tloušťka ohýbaného materiálu při pevnosti 600 Nmm2, nerez v rozpětí min. 0,5 až 4 mm; | Ano/Ne | \* |
| Ohýbací délka min. 3000 mm; | Ano/Ne | \* |
| Ohýbací úhel 0 - 135°; | Ano/Ne | \* |
| Zadní doraz manuální min. 600 mm; | Ano/Ne | \* |
| Segmentové lišty, min. horní; | Ano/Ne |  |
| Volitelný zdvih přítlačného beranu po ohybu - automatický zdvih po ohybu preferujeme s volitelnou výškou; | Ano/Ne |  |
| Varianta:1. Pohyblivý ovládací panel – v případě, že není k dispozici nožní ovládací panel; 2. Pevný ovládací panel současně s nožním ovládáním; | Ano/Ne | \*\* |
| Upřednostňujeme osvětlení pracovního prostoru před i za strojem. | Ano/Ne |  |
| Bezpečnostní kryty a světelná zábrana v zadní části stroje; | Ano/Ne |  |
| Výkon motoru max. 8 kW; | Ano/Ne | \* |
| Délka stroje max. 4300 mm; | Ano/Ne | \* |
| Šířka stroje max. 1440 mm z důvodu průjezdu vraty na dílnu. Tato šířka může být v demontovatelném stavu, ale je max. přípustná; | Ano/Ne | \* |
| Výška max. 2000 mm; | Ano/Ne | \* |

V ……………..… dne:

.............................................................

Jméno, příjmení

*(Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele)*