Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu plnění

**Nákup 2 ks nových vozidel - třístranný sklápěč do 3,5 tuny**

**Výrobce: ……………………………***(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní dodavatel)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.2 zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| **Motor** |  |  |
| **-** vznětový |  |  |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 95 kW | \* |  |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** manuální |  |  |
| **-** 6. stupňová |  |  |
| **-** pohon všech kol 4 x 4 |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** s posilovačem |  |  |
| **-** volant s možností podélného a příčného nastavení |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **Kabina:** |  |  |
| **-** pro 3 osoby včetně řidiče |  |  |
| **-** nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **-** uzamykatelná schránka před spolujezdcem |  |  |
| **-** odkládací prostor nad čelním sklem |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| **Nákladový prostor:** |  |  |
| **-** valník s bočnicemi, třístranný sklápěč, bočnice přizpůsobeny k převozu sypkého materiálu (těsnost proti úniku materiálu) |  |  |
| - plachta pro zakrytí nákladového prostoru (korby) jen přes bočnice |  |  |
| **-** demontovatelná nástavba pro zakrytí plachtou nákladového prostoru (korby) |  |  |
| **-** plachta pro zakrytí demontovatelné nástavby nákladového prostoru (korby) |  |  |
| **-** min. délka nákladového prostoru 2 500 mm | \* |  |
| **-** min. šířka nákladového prostoru 1 800mm | \* |  |
| **-** min. výška nákladového prostoru s odnímatelnou nástavbou 1 600mm | \* |  |
| **-** min. užitečná hmotnost 950 kg včetně nástavby | \* |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení s možností vypnutí |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |
| **-** ABS |  |  |
| - min. airbag řidiče |  |  |
| - ASR |  |  |
| **-** světelná rampa v provedení LED oranžové barvy ve předu na střeše vozidla s ovládáním z místa řidiče |  |  |
| **Pneu:** |  |  |
| **-** vozidlo na pneu vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** el. nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| **-** klimatizace |  |  |
| **-** autorádio |  |  |
| **-** přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| **-** potahy sedadel ve tmavé barvě |  |  |
| **-** gumové koberce v kabině řidiče |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** sada náhradních žárovek |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj |  |  |
| **-** rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| **-** tažné zařízení koule |  |  |
| **-** zamykatelná palivová nádrž se zabezpečením proti odsátí paliva |  |  |
| **-** 3 ks reflexní vesty |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče*