Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění pro část C

**Nákup 1 ks nového užitkového vozidla pro potřeby údržby – 4521**

**(vozidlo č: 4)**

**Výrobce: ……………………………***(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní dodavatel)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.3. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| **Motor** |  |  |
| **-** zážehový |  |  |
| - palivo benzín/CNG |  |  |
| **-** automatické přepnutí benzín/CNG |  |  |
| - CNG tovární vestavba |  |  |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 80 kW - čtyřválec | \* |  |
| - min. velikost nádrže na CNG 35 l | \* |  |
| - max. velikost nádrže na benzín 15 l | \* |  |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** manuální |  |  |
| **-** 6. stupňová |  |  |
| **-** pohon kol 4 x 2 |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** s posilovačem |  |  |
| - výškově a podélně nastavitelný volant |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **Kabina:** |  |  |
| **-** pro 2 osoby včetně řidiče |  |  |
| **-** nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **-** uzamykatelná schránka před spolujezdcem |  |  |
| **-** centrální zamykání včetně nákladového prostoru s dálkovým ovládáním |  |  |
| **-** min. 2 ks klíčů s funkcí dálkového ovládání |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** ochrana podvozku vozidla |  |  |
| **Nákladový prostor:** |  |  |
| **-** dělící přepážka oddělující kabinu od nákladového prostoru – přepážka plechová s oknem, nedemontovatelná, prachotěsná |  |  |
| - posuvné dveře vpravo v nákladovém prostoru |  |  |
| - zadní dvojité dveře plné otevíratelné min. do 180 stupňů, s aretací 90 stupňů |  |  |
| - min. 4 ks kotvících ok v nákladovém prostoru |  |  |
| - osvětlení v nákladovém prostoru |  |  |
| - 12 V zástrčka v nákladovém prostoru |  |  |
| - objem nákladového prostoru min. 3 000 l | \* |  |
| - zesílené odpružení zadní nápravy |  |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení s možností vypnutí |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |
| **-** ABS / antiblokovací systém |  |  |
| - airbag řidiče a spolujezdce |  |  |
| - ESP / elektronický stabilizační program |  |  |
| - alarm vozidla reagující na otřesy/vnitřní pohyb |  |  |
| - parkovací senzory vzadu |  |  |
| - kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |
| - kontrola zapnutí bezpečnostních pásu řidiče a spolujezdce (zvukově + kontrolka) |  |  |
| **-** světelná rampa v provedení LED oranžové barvy ve předu na střeše vozidla s ovládáním z místa řidiče |  |  |
| **Pneu:** |  |  |
| **-** vozidlo na letních pneu vč. rezervy |  |  |
| **-** 4 ks zimních pneu na plechových discích |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** el. nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| - palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů |  |  |
| - signalizace nevypnutých světel |  |  |
| **-** klimatizace |  |  |
| **-** autorádio |  |  |
| **-** přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| **-** potahy sedadel ve tmavé barvě z odolného materiálu |  |  |
| **-** gumové koberce v kabině + v nákladovém prostoru |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** sada náhradních žárovek |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj uchycený v dosahu řidiče |  |  |
| **-** rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| **-** zamykatelná palivová nádrž |  |  |
| **-** 2 ks reflexní vesty |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče*