Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace předmětu plnění pro část B

**Minimální technické požadavky zadavatele**

**2 vozidla pro potřeby dopravního dispečinku (nové) - středisko údržba autobusy Poruba**

**Výrobce: ……………………………***(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní dodavatel)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.3. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| **Motor** |  |  |
| **-** zážehový |  |  |
| - objem min. 1 350 cm³ |  | \* |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 75 kW/čtyřválec |  | \* |
| **-** palivo benzín/CNG |  |  |
| **-** automatické přepnutí benzín/CNG |  |  |
| **-** CNG tovární vestavba |  |  |
| - min. objem nádrže na CNG 14 kg |  | \* |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** manuální |  |  |
| **-** 6. stupňová |  |  |
| **-** pohon kol min. 4x2 |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** posilovač řízení |  |  |
| **-** výškově a podélně seřiditelný volant |  |  |
| **-** multifunkční volant (ovládání rádia a počítače) |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **-** protiblokovací systém |  |  |
| **-** elektrický systém jízdní stability |  |  |
| **-** asistent rozjezdu |  |  |
| **-** regulace prokluzu kol |  |  |
| **Karosérie:** |  |  |
| **-** combi |  |  |
| **-** provedení pětidveřové |  |  |
| **-** provedení pětimístné |  |  |
| **-** rozvor min. 2680 mm |  | \* |
| **-** min. objem zavazadlového prostoru 460 / 1 600 l |  | \* |
| **-** ochrana podvozku proti mechanickému otěru (kamení a korozi) |  |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení s možností vypnutí (zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Pneu:** |  |  |
| **-** letní pneu na vozidle – ocelová kola 16“ |  |  |
| **-** sada zimních pneu na ocelových kolech 16“ |  |  |
| **-** plnohodnotná rezerva (pokud není úložné místo pro rezervu, rezerva v zavazadlovém prostoru) |  |  |
| **-** celoplošné kryty kol |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** zásuvka na 12V v kufru vozidla |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** dálkové ovládání centrálního zamykání |  |  |
| **-** loketní opěrka |  |  |
| **-** parkovací senzory vzadu |  |  |
| **-** airbag řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** boční airbagy předních sedadel |  |  |
| **-** vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |  |  |
| **-** vyhřívaná přední sedadla |  |  |
| **-** přídavné nezávislé topení s dálkovým ovládáním a programovatelným časovým spínačem |  |  |
| **-** potahy sedadel |  |  |
| **-** gumové koberce ve vozidle |  |  |
| **-** gumová vana v zavazadlovém prostoru |  |  |
| **-** v interiéru vozidla doplňující osvětlení pro potřeby dispečerského vozidla (například lampičky, zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| **-** v kufru vozidla doplňující osvětlení pro potřeby dispečerského vozidla (například lampičky, zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| **-** vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná |  |  |
| **-** vnější zpětná zrcátka a ostatní díly v barvě karosérie |  |  |
| **-** interiér v tmavé barvě |  |  |
| **-** výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** signalizace nevypnutých světel |  |  |
| **-** podélnýstřešní nosič (hagusy) |  |  |
| **-** tónovaná skla včetně předního okna |  |  |
| **-** intenzivnější tónování zadních bočních skel vč. zadního okna |  |  |
| **-** kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |
| **-** palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů |  |  |
| **-** automatická dvouzónová klimatizace |  |  |
| **-** elektricky ovládaná okna min. vpředu |  |  |
| **-** autorádio CD s informačním panelem a pohodlným telefonováním bluetooth (bez navigace) |  |  |
| **Výbava dispečerského vozidla:** |  |  |
| **-** na střeše vozidla světelná rampa modré barvy s akustickou houkačkou v provedení LED (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| **-** v přední masce vozidla dvě záblesková světla modré barvy v provedení LED (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| **-** dvě záblesková světla modré barvy v provedení LED v zadu v interiéru vozidla – před 5 dveřmi, která budou mít samostatné zapínání a budou sloužit jen při stání a při otevřených 5 dveří kdy tyto dveře zastiňují světelnou rampu na střeše vozidla (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| **-** RDS – příprava pro rádiostanici (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| **-** GPS – příprava na umístění modulu GPS (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| **Povinná výbava:** |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj v zavazadlovém prostoru vč. uchycení |  |  |
| **-** zvedák a klíč na kola k výměně rezervy |  |  |
| **-** 2 ks výstražná vesta |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) |  |  |
| **-** polep vozidla v příloze č. 2.1., (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče*