**Technická specifikace předmětu plnění:**

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy pro část A - Vysokozdvižný vozík s příslušenstvím s nosností minimálně 2 tuny - středisko trolejbusy.**

**Výrobce: ……………………………***(doplní prodávající)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní prodávající)*

*Komentář: u číselných údajů prodávající uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Prodávající uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) prodávající doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že prodávajícím předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 1.3 zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo obdobného řešení.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | | |
| ***Požadavek kupujícího:*** | **ANO/NE** | **Hodnota** |
| Pohon elektrický akumulátorový. |  |  |
| Nosnost (zatížení) min. 2 t. |  | \* |
| Vzdálenost těžiště břemene: min. 500 mm. |  | \* |
| Výška zdvihu břemene min. 3 300 mm. |  | \* |
| Volný zdvih min. 150 mm. |  | \* |
| Výška při spuštěném zvedacím zařízení max. 2 500 mm. |  | \* |
| Šířka vozíku max. 1 330 mm. |  | \* |
| Čtyřkolový, dvoustopý. |  |  |
| Druh pneumatik - vzdušnicové |  |  |
| Kabina: nezastavěná, pouze se střechou |  |  |
| Nastavitelné rozteče zvedacích vidlic |  |  |
| Délka vidlic min. 1000 mm |  | \* |
| Prodloužené snímatelné nástavce vidlic – jeden pár délka min1800 mm |  | \* |
| Určen pro využití ve venkovním i vnitřním prostoru (pracovní hala, účelové komunikace střediska) |  |  |
| Obsluha vsedě |  |  |
| Zajištění vozíku proti samovolnému pohybu při nepřítomnosti řidiče |  |  |
| Standardní bezpečnostní prvky v kabině i na vozidle (minimálně ochranný rám, bezpečnostní pás) |  |  |
| Kapacita baterie: min 600Ah |  | \* |
| Nabíječka trakčních akumulátorů |  |  |
| Základní osvětlení, včetně směrových světel |  |  |
| Výbava: počítadlo motohodin, ukazatel kapacity akumulátorů, zvuková signalizace při zařazení jízdy vzad |  |  |
|  |  |  |

..........................................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby prodávajícího*