*Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění – vozidlo autoškoly*

**Minimální technické požadavky zadavatele**

**1 vozidlo pro potřeby autoškoly (nové) - středisko údržba autobusy Poruba**

**Výrobce: ……………………………***(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní dodavatel)*

*Vyjádření k údajům uvedeným v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka zadávacího řízení (dále jen účastník) Účastník uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1.) zadávací dokumentace.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota – Doplňující popis |
| *Osobní automobil M1 (údaj dle ZTP schváleného typu vozidla)* |  |  |
| **Motor** |  |  |
| **-** zážehový |  |  |
| - objem min. 1 350 cm³ |  | \* |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 80 kW/čtyřválec |  | \* |
| **-** palivo benzín/CNG/nafta (zadavatel preferuje pohon na CNG) |  | \* |
| **- při pohonu CNG -** automatické přepnutí benzín/CNG |  |  |
| **- při pohonu CNG -** CNG tovární vestavba |  |  |
| - **při pohonu CNG -** min. objem nádrže na CNG 15 kg |  | \* |
| - max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |  | \* |
| **Převodovka:**  |  |  |
| **-** manuální |  |  |
| **-** 6. stupňová |  |  |
| **-** pohon kol min. 4x2 |  |  |
| **Řízení**:  |  |  |
| **-** posilovač řízení |  |  |
| **-** výškově a podélně seřiditelný volant |  |  |
| **-** multifunkční volant (ovládání rádia a počítače) |  |  |
| **Brzdy:**  |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **-** protiblokovací systém |  |  |
| **-** elektrický systém jízdní stability |  |  |
| **-** asistent rozjezdu |  |  |
| **-** regulace prokluzu kol |  |  |
| **Karosérie:**  |  |  |
| **-** combi |  |  |
| **-** celková hmotnost vozidla min. 2 001 kg |  | \* |
| **-** provedení pětidveřové |  |  |
| **-** provedení pětimístné |  |  |
| **-** rozvor min. 2 650 mm |  | \* |
| **-** min. objem zavazadlového prostoru 460 / 1 600 l |  | \* |
| **-** ochrana podvozku proti mechanickému otěru (kamení a koroze) |  |  |
| **Světla:**  |  |  |
| **-** denní svícení (zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Pneumatiky:**  |  |  |
| **-** letní pneumatiky na vozidle - ocelové ráfky min. 16“ |  |  |
| **-** sada zimních pneumatiky na ocelových ráfcích – ocelové ráfky min. 16“ |  |  |
| **-** plnohodnotná rezerva (pokud není úložné místo pro rezervu, rezerva v zavazadlovém prostoru) |  |  |
| **-** celoplošné kryty kol |  |  |
| **Výbava:**  |  |  |
| **-** zásuvka na 12V vypínatelná v kufru vozidla |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** dálkové ovládání centrálního zamykání |  |  |
| **-** elektricky ovládaná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| **-** parkovací senzory vpředu i vzadu |  |  |
| **-** airbag řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** boční airbagy předních sedadel |  |  |
| **-** odnímatelné potahy sedadel v tmavé barvě (budou namontovány) |  |  |
| **-** vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |  |  |
| **-** gumové koberce ve vozidle |  |  |
| **-** gumová vana v zavazadlovém prostoru |  |  |
| **-** mechanický nebo digitální ukazatel teploty motoru (např. budík) – **ne** jen kontrolka |  |  |
| **-** výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** signalizace nevypnutých světel |  |  |
| **-** tónovaná skla |  |  |
| **-** kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |
| **-** palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů |  |  |
| **-** automatická klimatizace |  |  |
| **-** elektrické stahování bočních skel min. u řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** autorádio s CD |  |  |
| **-** tažné zařízení se zápisem do TP nebo s protokolem umožňujícím zápis tažného zařízení do TP (brzděný přívěs o celkové hmotnosti mi. 1 500 kg) |  | \* |
| **Výbava autoškoly:** |  |  |
| **-** druhé pedálové ovládání autoškoly splňující Zákon 247/2000 Sb. § 9 – spojka, brzda, plyn se zápisem do TP nebo s protokolem umožňujícím zápis druhého ovládání autoškoly do TP |  |  |
| **-** odnímatelné (magnetické připevnění) střešní svítilny schváleného typu s nápisy autoškola splňující Vyhlášku 167/2002 Sb. §11odst. 2 zákona v LED provedení |  |  |
| **-** doplňkové vnitřní zrcátko pro učitele |  |  |
| **-** doplňkové vnější zrcátka pro učitele |  |  |
| **Povinná výbava:** |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| **-** zvedák a klíč na kola k výměně rezervy |  |  |
| **-** 2 ks výstražná vesta |  |  |
| **Lakování:**  |  |  |
| **-** barva vozidla světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G), (konečný odstín dodavateli odsouhlasí kupující) |  |  |
| **-** polep vozidla v příloze č. 3.1, (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |

........................................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele*