Příloha č. 14 SML - Soupis standardně používaných programů při pracích na elektronických zařízeních tramvají zadavatele

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ servisovaného zařízení** | **Název programu** |  | **Funkce** |  | **Připojení** |
| Všechny typy tramvají – BSV | Tester\_bsv.exe |  | vyhodnocování údajů z testeru BSV |  | USB |
| Všechny typy tramvají – BSV | BSVTR\_12.exe |  | nastavení bezkontaktního stavění výhybek |  | COM1, + převodník RS232/RS485 |
| Všechny typy tramvají – Informační systém | AVR Studio.exe |  | Nastavení integ. jednotek napájení infor. systému |  | USB + AVRISPMK II |
| Všechny typy tramvají – Hlásič | SER\_ZD\_4.exe |  | Nastavení integ. jednotek napájení infor. systému |  | COM1, + převodník RS232/RS485 |
| Všechny typy tramvají – Panely | BSLoader.exe |  | přehrávání dat v panelech BUSE a testy |  | COM1 + převodník BS 105.1 BUSE |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | N52win.exe |  | konfigurace tachografů TT12, TTZ32, TTZ52 |  | COM1, + převodník RS232/RS485, USB |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | T52win.exe |  | vyhodnocení záznamů TT12, TTZ32, TTZ52 |  | PCMCIA |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | N62win.exe |  | konfigurace tachografů TTZ62 |  | COM1, USB/COM |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | T62win.exe |  | vyhodnocení záznamů TTZ62 |  | SD, USB |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | Ehb\_view.exe |  | monitoring funkce brzd (vlek) |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | topaz.exe |  | programování a správa jednotek CAN |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | denik.exe |  | stažení a překlad záznamů v regulátorech CAN |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | terminal.exe |  | správa a programování regulátorů pohonů |  | COM, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s brzdami KNORR | kbterm.exe (DOS) |  | správa řadiče brzd KNORR |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí ELIN | elsa.exe (DOS) |  | správa chybového registru řadiče pohonu |  | COM1, křížený kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí ELIN | eltas.exe (DOS) |  | správa programování řadiče pohonu |  | COM1, křížený kabel RS232 |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | PSDSoft.exe |  | Přehrávání firmwaru tachografů Mesit a nastavování uživatelských dat |  | Paralelní port |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | Pg4uwMC.exe |  | Přehrávání firmwaru zobrazovacích jednotek tachografů Mesit |  | USB |
| Tramvaje s dveřmi BODE | hardi2\_11.exe |  | monitoring pohonu dveří BODE |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s brzdami DIOS (ŠKODA) | DEML.exe |  | správa počítače brzd DIOS |  | COM1,prodlužovací kábel RS232 |
| Tramvaje s měniči Di -ELCOM | DIEM.exe |  | Diagnostika zařízení Di - ELCOM |  | COM1,prodlužovací kábel RS232 |
| Tramvaje s elektrickými plošinami a regulací topení s regulátorem LOGO! | LOGO!\_Comfort.exe |  | Průmyslové automaty (topení, plošiny) |  | COM, prodlužovací kabel RS232 |
| Všechny typy tramvají – BSV | konf\_bsv\_tr12.exe |  | Konfigurace jednotky BSV TR12 |  | Adaptér USB/RS232 |
| Všechny typy tramvají – BSV | tr13\_15\_monv200.exe |  | Vyčítání přijímačů smyček BSV |  | Adaptér USB/RS232 |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | T62win.exe.W |  | Vyhodnocení záznamů TTZ62 s videem |  | SD, USB |
| Všechny typy tramvají – MESIT | Instalation Wizzard 2 |  | Nastavení a vyčtení čelních kamer VARIO |  | UTP |
| Tramvaje s dveřmi BODE | DoorSCAPE.exe |  | Programování pohonu dveří BODE |  | COM1, (Adaptér USB/R232) |
| Tramvaje s výzbrojí ŠKODA | DISmon |  | Správa a programování regulátorů pohonů |  | COM1, (Adaptér USB/R232), UTP |