**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

Smlouva: Elektrické tabulové nůžky na plech

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20190546

Číslo smlouvy prodávajícího:

**Výrobce:**

**Typ, označení:**

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Prodávající uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) prodávající doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že prodávajícím předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že kupující požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | **Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Elektrické tabulové nůžky na plech  | Ano/Ne |  |
| Tloušťka stříhaného materiálu při pevnosti 400 N/mm2, ocel min. 3 mm; | Ano/Ne |  |
| Tloušťka stříhaného materiálu při pevnosti 600 N/mm2, nerez min. 1,5 mm; | Ano/Ne |  |
| Minimální pracovní šířka, min. 2000 mm; | Ano/Ne |  |
| Počet zdvihů za minutu, min. 25; | Ano/Ne |  |
| Počet přídržných, přítlačných patic k přidržování stříhaného plechu, min. 18 ks; | Ano/Ne |  |
| Automatické přestavení úhlu a vůle střihu; | Ano/Ne |  |
| Délka podpěrného ramene, max. 1000 mm; | Ano/Ne |  |
| Zdvih zadního dorazu min. 600 mm; | Ano/Ne |  |
| Pohyblivý ovládací pedál; | Ano/Ne |  |
| Světelná, např. laserová ryska; | Ano/Ne |  |
| Bezpečnostní kryty a světelná zábrana v zadní části stroje; | Ano/Ne |  |
| Ochranný kryt na ruce pro stříhání plechů menších rozměrů; | Ano/Ne |  |
| Pracovní výška, min. 700 mm; | Ano/Ne |  |
| Výkon motoru stroje, max. 4 kW; | Ano/Ne |  |
| Výška stroje, max. 2000 mm; | Ano/Ne |  |

V ……………..… dne:

.............................................................

Jméno, příjmení