# Příloha č. 5 Rámcové kupní smlouvy – Postup při doladění odstínu NCS S1555-B10G.

**Požadavky na dodavatele barev (autolaků) pro nástřiky vozidel.**

Dopravní podnik Ostrava a.s. nově provozuje dopravní prostředky v tyrkysové barvě odstínu **NCS S 1555-B10G.** V průběhu zadávacího řízení proběhne prohlídka předmětu plnění – budou přistavena vozidla MHD, z kterých budou moci uchazeči identifikovat požadovaný odstín barvy podle jimi používaných vzorníků (RAL, … atd). Tento odstín následně nacení do nabídky.

V případě, že v průběhu dodávek bude zjištěn rozdíl v odstínu barvy dodané prodávajícím a skutečným odstínem na vozidle, bude provedeno doladění odstínu dle následujícího postupu:

Prodávající na výzvu kupujícího provede identifikaci barevného provedení vozidla v místě plnění – provozovně kupujícího:

* prodávající vyšle (na výzvu kupujícího zaslanou e-mailem, do jednoho pracovního dne od odeslání výzvy) odborného pracovníka (lakýrníka) do místa upřesněného kupujícím. Odborný pracovník na vozidle odečte skutečný odstín barvy dle vzorníku,
* prodávající do třech pracovních dnů **dodá požadované množství barvy dle objednávky v odpovídajícím odstínu,**
* kupující provede nástřik na zkušební plochu (tabule plechu o rozměru 300 x 300 mm),
* prodávající i kupujícíspolečně vyhodnotí sladění odstínu vzorku s odstínem lakovaného vozidla,
* v případě rozdílu odstínu, prodávající odstín „domíchává“ do udělení souhlasu kupujícím,
* kupující provede nástřik na část plochy lakovaného vozidla,
* prodávající i kupující společně vyhodnotí sladění odstínu nového nástřiku na vozidlo s odstínem před lakováním lakovaného vozidla,
* po udělení souhlasu s odstínem je proveden nástřik vozidla kupujícím v kompletním rozsahu.