Příloha č. 3c SML – Odsávání výfukových plynů včetně příslušenství pro pracoviště autobusy Hranečník.

Smlouva:

Číslo smlouvy kupující: DOD20190343

Číslo smlouvy prodávající:

**Výrobce:** *(POZN.: Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte)*

**Typ, označení:** *(POZN.: Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte)*

*Komentář: u číselných údajů dodavatel uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** |  |  |
| **Minimální požadavky objednatele:** | **Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Systém odsávání výfukových plynů pro stojící vozidla (autobusy a minibusy). | Ano/Ne |  |
| **Systém odsávání pro pracoviště stanice měření emisí dle platné legislativy.** | Ano/Ne |  |
| Systém se snadnou manipulací a přemísťováním hadice po kolejnici. | Ano/Ne |  |
| Odsávací hadice umožňující odsávání zplodin z výfuku umístěného na střeše autobusu v nastavitelné výšce od min. 0 m do max. 3,50 m. | Ano/Ne | **\*** |
| Odsávací hadice umožňující odsávání zplodin z výfuku umístěného pod rámem autobusu. | Ano/Ne |  |
| Koncovka pro výfukové potrubí umístěného pod rámem autobusu. | Ano/Ne |  |
| Koncovka pro výfukové potrubí umístěné na střeše autobusu. | Ano/Ne |  |
| Ventilátor odpovídajícího výkonu, napájení 220V nebo 3x400V. | Ano/Ne | **\*** |
| Odsávací kolejnice včetně podpěr o délce min. 15 m. | Ano/Ne | \* |
| Odsávací hadice o odpovídajícím průměru a délky min. 5m. | Ano/Ne | **\*** |
| Odsávací hadice vybavená vhodným navíječe hadice (hadice zavěšená nad podlahou) včetně závěsu na hadici. | Ano/Ne |  |
| Systém obsluhy zapnutí/vypnutí ventilátoru včetně motorové ochrany. | Ano/Ne |  |

....................................................

*jméno a funkce*

*statutárního nebo oprávněného*

*zástupce dodavatele*

*(Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte.)*