*Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění – vozidlo pro převoz potravin*

**Minimální technické požadavky zadavatele**

**1 ks nového dodávkového vozidla do 3,5 t pro převoz potravin - středisko stravování**

**Výrobce: ……………………………***(doplní účastník zadávacího řízení)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní účastník zadávacího řízení)*

*Účastník uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě, že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota – Doplňující popis |
| *Nákladní dodávkové vozidlo N1(údaj dle ZTP schváleného typu vozidla)* |  |  |
| **Motor** |  |  |
| **-** zážehový |  |  |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 80 kW | \* |  |
| - objem motoru min 2 000 cm³ | \* |  |
| **-** palivo benzín/CNG |  |  |
| **-** automatické přepnutí benzín/CNG |  |  |
| **-** CNG tovární vestavba |  |  |
| - min. objem nádrže na CNG 30 kg | \* |  |
| - max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |  |  |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** manuální |  |  |
| **-** 6. stupňová |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** s posilovačem |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **Kabina:** |  |  |
| **-** 3 místná oddělená dělící přepážkou od nákladového prostoru – přepážka plná bez okna, nedemontovatelná, prachotěsná |  |  |
| **-** nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **-** schránka na doklady |  |  |
| **-** pratelné potahy sedadel ve tmavé barvě namontované na vozidle |  |  |
| **-** gumové koberce v kabině řidiče |  |  |
| **-** autorádio |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| **-** klimatizace |  |  |
| **Nákladový prostor:** |  |  |
| **-** min. délka nákladového prostoru 3 500 mm | \* |  |
| **-** min. šířka nákladového prostoru 1 750mm | \* |  |
| **-** min. výška nákladového prostoru 1 900mm | \* |  |
| **-** zadní dvojité dveře plné otevíratelné min. do 180 stupňů, s aretací 90 stupňů |  |  |
| **-** plnéboční posuvné dveře do nákladového prostoru na pravé straně |  |  |
| **-** osvětlení nástavby v LED provedení |  |  |
| **-** protiskluzová podlaha v nákladovém prostoru (zadavatel upřednostňuje gumový koberec) |  |  |
| **-** regály v nástavbě na čelní a levé straně. Regály se třemi buňkami kdy:  1. buňka ve výšce 600 mm od podlahy  2. buňka ve výšce 1 050 mm od podlahy  3. buňka ve výšce 1 550 mm od podlahy  Hloubka regálů bude 700 mm a členění regálů po 1 400 mm.  Regály v nerezovém provedení (konečné umístění a vzhled odsouhlasí kupující) |  |  |
| **-** chlazení nákladového prostoru pro převoz potravin, rozsah chlazení nákladového prostoru od 0 do 10 °C | \* |  |
| **-** provedení nákladového prostoru včetně chlazení musí splňovat hygienické normy dle platné legislativy |  |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |
| **-** ABS |  |  |
| - min. airbag řidiče |  |  |
| - ASR |  |  |
| **Pneumatiky:** |  |  |
| **-** vozidlo na pneumatikách vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** elektricky nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| **-** přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| **-** rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| **-** zamykatelná palivová nádrž se zabezpečením proti odsátí paliva |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G), (konečný odstín dodavateli odsouhlasí kupující) |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby účastníka*