# **Oprava komunikací Hranečník**

# Příloha č. 1 SoD – Stručný popis prací

# Číslo smlouvy objednatele: DOD20190649

Číslo smlouvy zhotovitele:

# **Popis prací**

1. **Příjezdová komunikace Hranečník:**

* Frézování stávajících živičných povrchů v tl.12 cm. Odfrézovaný materiál bude převezen na deponii DPO v areálu dílen Martinov
* Výšková úprava uličních vpustí
* Výšková úprava kanalizačních poklopů
* Úprava dvojřádku z žulových kostek
* Úprava jednořádku z žulových kostek
* Vyspravení žulových kostek žlabu – cca 50% z celkové délky žlabu
* Provedení živičné podmazávky v tl.1cm
* Živičný spojovací postřik – 0,7kg/m2
* Pokládka nových asfaltových vrstev
* ABS II tl. 4 cm
* OKS I tl. 8 cm
* Provedení živičné podmazávky v celé ploše – tl.1cm
* Vyčištění uličních vpustí včetně přípojek na hlavní řád
* Zalití spáry
* Geodetické zaměření skutečně provedených ploch



1. **Areál autobusy Hranečník – úprava nájezdového oblouku:**

* Vytrhání stávajících obrubníků
* Odkopání stávající zeminy – hl. cca 750-800 mm včetně zhutnění pláně
* Odbourání stávající zpevněné plochy vč. odstranění živičného chodníku – v tl. vrstvy cca 50 mm
* Výškové upravení vč. propojení uliční vpusť / kanál
* Nové obrubníky
* Nový kryt komunikace
  + - CB I – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách
    - geotextilie o hm. 500g.m-2
    - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm
    - ŠD 250 mm min 60 MPa
    - Rostlá zemina min 45 MPa

