D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.9___OK pro kotvení potonu.dwg,Model,21.11.2019 10:41:15,zavrel,HP Color Laserjet CP5225 PCL 6,A3,1:51.4728,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.8___Detaily kotvení OK-lávka.dwg,Model,21.11.2019 10:43:20,zavrel,HP Color Laserjet CP5225 PCL 6,A3,1:10.2946,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.8___Detaily kotvení OK-lávka.dwg,Model,21.11.2019 10:44:06,zavrel,HP Color Laserjet CP5225 PCL 6,A3,1:10.2946,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.7___Základové patky-tvar.dwg,Model,21.11.2019 11:25:17,zavrel,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:54.4689,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.8___Detaily kotvení OK-lávka.dwg,Model,21.11.2019 11:26:46,zavrel,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (420.00 x 297.00 mm),1:10.722,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.9___OK pro kotvení řetězu.dwg,Model,21.11.2019 11:30:34,zavrel,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 mm),1:21.7617,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.10___Schema kladení dř. podlahy.dwg,Model,21.11.2019 11:34:02,zavrel,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (297.00 x 420.00 mm),1:148.625,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.11___Axonometrie lávky.dwg,Model,21.11.2019 11:36:08,zavrel,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 mm),1:51.4719,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 02 Ocelová lávka a kotvení pontonu\D.1.1.12-Lávka-Opěrné zdi-řez K-K, G-G.dwg,Model,21.11.2019 11:45:51,zavrel,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:73.8189,
D:\Pracovní\16013710102_Dokumentace lávky Osada\2_Realizace\2_04_VD\Dokumentace - změna před dokončením\Prováděcí dokumenatce - předaná\SO 01 Rampa a úprava napojení na stávající cestu\D.1.1.14___Pohled A.dwg,Model,21.11.2019 14:05:37,zavrel,HP Color Laserjet CP5225 PCL 6,A3,1:257.364,
