*Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění – nosič kontejnerů*

# **Příloha č. 2 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

**Nákup 1 ks nového vozidla, nosič kontejnerů do 5 tun N2**

**Výrobce: ……………………………***(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*

**Typ, označení: ……………………..** *(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*

**Rok výroby:………………………...** *(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 5.4.1. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota/  Doplňující popis |
| **Motor** |  |  |
| **-** vznětový |  |  |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 95 kW | \* |  |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** manuální |  |  |
| **-** 6. stupňová |  |  |
| **-** přídavná převodovka pro náhon nosiče kontejneru (možný i jiný druh pohonu) |  |  |
| **-** pohon všech kol 4 x 4 |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** s posilovačem |  |  |
| **-** volant s možností podélného a příčného nastavení |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **Kabina:** |  |  |
| **-** pro 3 osoby včetně řidiče |  |  |
| **-** nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **-** uzamykatelná schránka v kabině |  |  |
| **-** odkládací prostor nad čelním sklem |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| **Nákladový prostor:** |  |  |
| **-** nosič kontejneru, sklápěč, bočnice přizpůsobeny k převozu sypkého materiálu (těsnost proti úniku materiálu) |  |  |
| - plachta pro zakrytí nákladového prostoru (korby) jen přes bočnice |  |  |
| **- náhradní kontejner** |  |  |
| - min. délka nákladového prostoru 3 000 mm | \* |  |
| - min. šířka nákladového prostoru 2 000 mm | \* |  |
| **-** max. výška ložné plochy 1 1000 mm | \* |  |
| **-** min. užitečná hmotnost2 200 kg | \* |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení s možností vypnutí |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |
| **-** ABS |  |  |
| - min. airbag řidiče |  |  |
| - ASR |  |  |
| **-** světelná rampa v provedení LED oranžové barvy ve předu na střeše vozidla s ovládáním z místa řidiče |  |  |
| **Pneumatiky:** |  |  |
| **-** vozidlo na pneumatikách vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| **-** pneumatiky na nápravách vč. rezervy od jednoho výrobce |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** elektrické ovládání okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** elektricky nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| **-** klimatizace |  |  |
| **-** autorádio |  |  |
| **-** přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| **-** odnímatelné potahy sedadel ve tmavé barvě (budou namontovány) |  |  |
| **-** gumové koberce v kabině řidiče |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** sada náhradních žárovek |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| **-** rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| **-** tažné zařízení koule (zásuvka TZ 7 pólová, se zápisem v TP) |  |  |
| **-** příprava zapojení RDST + GPS specifikována v příloze č. 3 Kupní smlouvy |  |  |
| **-** zamykatelná palivová nádrž se zabezpečením proti odsátí paliva |  |  |
| - měřič paliva- detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli |  |  |
| **-** 3 ks reflexní vesty |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |

....................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce dodavatele*

*(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*