Smlouva: Dodaní 3 ks kombinovaných vyvažovaček

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20191826

Číslo smlouvy prodávajícího:

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace**

**Výrobce:**

**Typ, označení:**

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | **Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Kombinovaná vyvažovačka pro nákladní a dodávkové pneumatiky. |  |  |
| Motorové roztáčení kola s pneumatickou brzdou. |  |  |
| Průměr vyvažovací hřídele min. 46 mm. |  | \*  |
| Vyvažovačka vybavená integrovaným zvedákem pro zvedání kol na hřídel vyvažovačky s nosností min. 150 kg. |  | \* |
| Vyvažovačka pneumatik pro průměr disku min. 16“ - 25“. |  | \* |
| Provozní tlak zařízení v rozsahu 8 – 10 bar. |  | \* |
| Vyvažovačka v mobilním provedení bez nutnosti ukotvení k podlaze. |  |  |
| Napájení 230V/16A. |  | \* |
| **Příslušenství :** |
| Sada přírub pro upínání nákladních kol. |  |  |
| Centrovací příruba pro precizní upnutí nákladních kol (ne kužely) od Ø 160 – 280 mm. |  | \* |
| Centrovací kolíky pro precizní upevnění disků s Ø kužele 18 – 47 mm. |  | \* |
| Přítlačná příruba pro centrovací kolíky. |  |  |
| Kužel pro lehká nákladní vozidla např. Iveco, MAN, DAF, disky 17,5 – 19,5‘‘ o středovém otvoru 190 – 223 mm. |  | \* |
| Rychloupínací kovová matice. |  |  |

V ……………..… dne:

.............................................................

Jméno, příjmení

*(Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele)*