**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

Smlouva: Pořízení mostového jeřábu

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191553

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Výrobce: (Pozn: Doplní uchazeč, poté poznámku smaže)**

**Typ, označení: (Pozn: Doplní uchazeč, poté poznámku smaže)**

**Rok výroby: (Pozn: Doplní uchazeč, poté poznámku smaže)**

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | **Ano/Ne** | **Hodnota** |
| Nosnost min. 4800 kg – max. 5000 kg | Ano/Ne | **\*** |
| Zdvih min. 2620 mm – max. 6000 mm  | Ano/Ne | \* |
| Rozpětí 6000 mm | Ano/Ne |  |
| Nosný orgán ocelové lano min. ϕ 8 mm – max. ϕ 12mm | Ano/Ne | \* |
| Elektrický pojezd jeřábu s brzdou  | Ano/Ne | \* |
| Elektrický pojezd kladkostroje  | Ano/Ne | \* |
| Rychlost zdvihu min 0,8 m/min – max. 6 m/min **(**s mikrozdvihem**)** | Ano/Ne | \* |
| Rychlost pojezdu kočky (kladkostroje) min. 5 m/min - max. 25 m/min (s mikropojezdem) | Ano/Ne | \* |
| Rychlost pojezdu mostu max. 50 m/min - plynulá regulace rychlosti pojezdu mostu  | Ano/Ne | \* |
| Provozní napětí 400V/ 230V, 50 Hz  | Ano/Ne | \* |
| El. krytí jeřábu IP 54  | Ano/Ne |  |
| Koncové vypínání pojezdu kladkostroje a pojezdu mostu | Ano/Ne |  |
| Ovládaní - závěsným ovládačem | Ano/Ne |  |
| Zařízení proti přetížení | Ano/Ne |  |
| Zdvihová třída podle ČSN EN 15011+A1 | Ano/Ne | \* |

V ……………..… dne:

.............................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce dodavatele*

*(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*