**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

Smlouva: **Dodávka 1 ks nového nakladače**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20200453

Číslo smlouvy dodavatele:

**Výrobce:** *(doplní dodavatel)*

**Typ, označení:** *(doplní dodavatel)*

**Rok výroby:** *(doplní dodavatel)*

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.(viz bod 1.2. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** *(doplní dodavatel)* | Ano/Ne | Hodnota |
| Nakladač | Ano/Ne |  |
| Způsob řízení smykem | Ano/Ne |  |
| Druh podvozku - kolový | Ano/Ne |  |
| Výkonová třída motoru - min. 40 kW  | Ano/Ne | \* |
| Užitečná nosnost – min. 800 kg  | Ano/Ne | \* |
| Bod přetížení - min. 1 600 kg  | Ano/Ne | \* |
| Provozní hmotnost - min. 2 800 kg  | Ano/Ne | \* |
| Výkon hydrauliky – min. 60 l/min  | Ano/Ne | \* |
| Délka stroje s lopatou – min. 3 000 mm  | Ano/Ne | \* |
| Šířka stroje s lopatou – min. 1 500 – max. 2 000 mm | Ano/Ne | \* |
| Výška stroje – min. 1 700 mm – max. 2 200 mm | Ano/Ne | \* |
| Výška zdvihu k čepu lopaty – min. 2 900 mm | Ano/Ne | \* |
| Kompletní náhradní kolo součásti dodávky stroje | Ano/Ne |  |
| Paletovací vidle délky min. 1100 mm o nosnosti min 1000 kg.Součásti dodávky stroje  | Ano/Ne | \* |

**..................................................................**

*Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele*