**Příloha č. 1 SoD – Technická specifikace**

Smlouva: Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12.

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20200617

Číslo smlouvy prodávajícího:

**Výrobce stávající hydraulické rampy: Stertil Koni**

**Typ, označení: SKY-250-12**

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

*Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | **Ano/Ne** | **Popis technické specifikace** |
| Demontáž zařízení před opravou (čepy, hydraulické válce, bronzová pouzdra, ramena). | Ano/Ne |  |
| Vyčištění a kontrola demontovaných dílů. | Ano/Ne |  |
| Úhlové vyrovnání plošin. | Ano/Ne |  |
| Nové přední i zadní pístnice (vyčištění, rekonstrukce vodících hlav, přetěsnění, tlaková a funkční zkouška). | Ano/Ne |  |
| Pístnice hydraulických válců, zesílený tvrdochrom, povrchově kaleny nebo kvalitativně lepší materiálové řešení. Povrch pístnic odolný chemikáliím (např. fridex, olej) a sůl.  | Ano/Ne |  |
| Nové čepy, se samomaznými pouzdry, možnost přimazání čepů pomocí mazničky. | Ano/Ne |  |
| Výměna inklinometrů rampy (vyrovnávání roviny dvou plošin). | Ano/Ne |  |
| Výroba nových bronzových pouzder. | Ano/Ne |  |
| Výroba nových vymezovacích podložek. | Ano/Ne |  |
| Rekonstrukce bezpečnostního zajištění ozubených hřebenů aretačního členu rampy. | Ano/Ne |  |
| Rekonstrukce hydraulického pohonu. | Ano/Ne |  |
| Výroba nových plechů pod přechodové nájezdy, 4ks. | Ano/Ne |  |
| Výroba nových nájezdů na rampu 4ks. | Ano/Ne |  |
| Doplnění kompaktní pneumatické jednotky pro odloučení vody, filtraci a přimazávání tlakového vzduchu. | Ano/Ne |  |
| Nový antikorozní nátěr odolávající chemickým látkám (sůl, olej, fridex, atd.). | Ano/Ne |  |
| Zpětná montáž zařízení. | Ano/Ne |  |
| Výměna hydraulických a pneumatických hadic. | Ano/Ne |  |
| Funkční zkouška celého zařízení. | Ano/Ne |  |

V ……………..… dne:

.............................................................

Jméno, příjmení

*(Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele)*