**Specifikace šikmé zvedací plošiny pro akci: ZŠ Slezská, Pěší 66/1, pavilon B**

Níže uvedená specifikace je nastavena jako

minimální technické požadavky zadavatele

pro plnění veřejné zakázky!!!

Provedení : vnitřní, přímá

Délka dráhy : 3,0m

Umístění konstrukce dráhy (pohled zdola nahoru) : vpravo

Uchycení konstrukce dráhy : na zeď, na sloupky

Vodorovný úsek dráhy : ne

Počet zatáček 180°: 0

Počet zatáček 90°: 0

Počet zastávek : 2

Rozměr podlahy plošiny : min. 1000 x 800mm

Nájezdy a bariéry : levý, pravý a čelní nájezd,

levá, pravá bariéra

Sklápění podlahy, nájezdů a bariér: automatické

Ovládání plošiny .: do ruky nebo na plošině

Nosnost plošiny minimálně : 300 kg

Napájení plošiny : pohon 1x230V,3x400V,bateriový

Povrchová úprava plošiny : standardně RAL 7035