# **Příloha č. 2 Servisní smlouvy – Rozsah preventivního servisu**

**Preventivní kontrola bude provedena na procesních stanicích měníren,  Depu Křivá a CNG plnících stanicích v místech dle přílohy č. 3 smlouvy.**

Fyzickou prohlídkou bude provedeno:

1. **Kontrola stavu zařízení. (procesní stanice)**
2. Kontrola funkčnosti průchodek, dotažení matic, kontrola těsnosti.
3. Kontrola správnosti a čitelnosti označovacích štítku na kabeláži.
4. Kontrola kabeláže.
5. Kontrola dotažení spojů.
6. Měření zdrojů, jejich vstupní a výstupní napětí.
7. Měření síly signálu GSM, anténu - (zajistit vhodným umístěním maximální využití signálu, nejvhodnější místo označit samolepkou)
8. Kontrola SW
9. FirmWare v routrech (aktualizace)
10. Server AISYS (funkčnost, zálohovaní dat)
11. Diagnostika komunikace se vzdálenými moduly
12. Kontrola konstant na fak. Elm a v systému AISYS

1. **Očista od prachu a jiných nečistot.**
2. Očista vnitřní a vnějších prostor rozvaděče. (procesní stanice)
3. **Kontrola záložních zdrojů (AKU)**
4. Měření kapacity záložních zdrojů.
5. Očista kontaktů od případné oxidace.
6. Aplikace antioxidační ochrany.
7. Dotažení kontaktů záložních zdrojů.
8. **Soupis zjištěných vad a nedostatků zjištěných při kontrole.**
9. **Soupis provedených opatření při kontrole.**
10. **Návrhy na zlepšení SW a HW.**
11. **Služba Hot-line po-pá od 7:00 – 15:00Hod formou telefonické podpory pro zaměstnance objednatele pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace.**