Kupní smlouva: **Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic**

Číslo smlouvy Kupujícího: [DOPLNÍ KUPUJÍCÍ]

Číslo smlouvy Prodávajícího: [DOPLNÍ DODAVATEL]

# 1. Obecné zásady k instalaci

* Součástí každého dodaného vozidla budou informační nápisy a piktogramy (dále také jen prvky) umístěné uvnitř vozidla a na karosérii. Výrobu a instalaci těchto prvků zajištuje Dodavatel.

Informační nápisy a piktogramy budou do vozidel umístěny na základě vzájemně odsouhlaseného rozmístění. Návrh „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ připraví Prodávající a k připomínkování (odsouhlasení) jej předloží Kupujícímu před dodáním prvního vozidla. Návrh rozmístění, včetně kót, zpracuje Prodávající tak, aby pozice prvku byla zřejmá. Infomační nápisy a piktogramy mohou být v návrhu např. zakresleny do fotografie.

Při zpracovávání „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ bude Prodávající vycházet z přílohy „Přehled informačních nápisů a piktogramů“.

* Kontaktní osobou pro otázky řešení zásad rozmístění prvků je p. Jana Gáblerová, e-mail: Jana.Gablerova@dpo.cz. Finální verze „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ bude předána Kupujícímu v elektronické podobě.
* Informační nápisy a piktogramy budou vyrobeny z odolné samolepící fólie. Prodávající ručí za dobrou přilnavost a barevnou stabilitu.
* Grafické podklady pro výrobu informačních nápisů a piktogramů dodá Kupující Prodávajícímu elektronickou formou.
* Specifikace, pravidla rozmístění a orientační počty jsou uvedeny v příloze „Přehled informačních nápisů a piktogramů“.

# 2. Přehled informačních nápisů a piktogramů

|  |  |
| --- | --- |
| **D001** | **bus-nástup** |
|  | **Rozměr:** 130 x 130 mm (zakulacené rohy)  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), šedá (CMYK 0/0/0/15),  bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** dveře vozidla - vnější strana;  lepeno na skleněnou výplň 1. dveří (u řidiče),  zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy  na nástupní straně vozidla  **Počet:** 1-2 ks, dle tvaru dveří |

|  |  |
| --- | --- |
| **D002** | **bus-20h-04h** |
|  | **Rozměr:** 130 x 130 mm (zakulacené rohy)  **Barva:** červená (CMYK 0/100/100/0), šedá (CMYK 0/0/0/15),  bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** dveře vozidla - vnější strana;  lepeno na skleněné výplně 2. a každých dalších dveří v pořadí, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla  **Počet:** 1 a více ks dle počtu a tvaru dveří |

|  |  |
| --- | --- |
| **K901** | **otevírání dveří** |
|  | **Rozměr:** průměr 90 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno v blízkosti vnějších tlačítek s funkcí otevírání dveří,  nejlépe ve vodorovné, případně kolmé ose k tlačítku,  ve vzdálenosti min. 1 cm od tlačítka. Je-li tlačítko součástí dveří – piktogram na dveře nelepíme.  **Počet:** dle počtu a umístění tlačítek |

|  |  |
| --- | --- |
| **D101B** | **prostor je monitorován** |
|  | **Rozměr:** 130 x 130 mm (zakulacené rohy)  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** dveře vozidla - vnější strana;  lepeno zpravidla na pravou skleněnou výplň dveří,  ve vzdálenosti min. 1 cm pod piktogramem D001 nebo D002  **Počet:** 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří  **Další specifikace:** Použití pro vozy  s nainstalovaným vnitřním kamerovým systémem |

|  |  |
| --- | --- |
| **D501B** | **stačí přiložit - tap and ride** |
|  | **Rozměr:** 130 x 130 mm (zakulacené rohy)  **Barva:** plnobarevná  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** dveře vozidla - vnější strana;  lepeno zpravidla na levou skleněnou výplň dveří,  ve vzdálenosti min. 1 cm pod piktogramem D001 nebo D002  **Počet:** 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří |

|  |  |
| --- | --- |
| **K001** | **vozíčkář** |
|  | **Rozměr:** průměr 130 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup cestujících na vozíčku, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla  + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole)  **Počet:** 1 a více ks dle dveří a karoserie  **Další specifikace:** Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte pořadí (zleva): vozíčkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm. |

|  |  |
| --- | --- |
| **K002** | **invalida** |
|  | **Rozměr:** průměr 130 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup hendikepovaných cestujících, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla  + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole)  **Počet:** 1 a více ks dle dveří a karoserie  **Další specifikace:** Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte pořadí (zleva): vozíčkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm. |

|  |  |
| --- | --- |
| **K003** | **kočárek** |
|  | **Rozměr:** průměr 130 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno na karoserii, vpravo od dveří kde je umožněn nástup s kočárkem, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla  + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole)  **Počet:** 1 a více ks dle dveří a karoserie  **Další specifikace:** Je-li lepeno více piktogramů, dodržujte pořadí (zleva): vozíčkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm. |

|  |  |
| --- | --- |
| **M101** | **vyhrazená místa k sezení** |
|  | **Rozměr:** 130 x 130 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno u vyhrazených sedadel, ve viditelném prostoru (a to i při sedící osobě) pod oknem / před sedákem sedadla, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy  **Počet:** dle normy  **Další specifikace:** Jsou-li vyhrazená místa vedle sebe (dvousedačka) lepí se pouze jeden piktogram |

|  |  |
| --- | --- |
| **M102** | **prostor pro vozík** |
|  | **Rozměr:** 130 x 130 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno u vyhrazeného prostoru pro invalidní vozík ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s vozíkem označeného piktogramem Z301 (výstup vozíčkář)  **Počet:** 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst |

|  |  |
| --- | --- |
| **M103** | **prostor pro kočárek** |
|  | **Rozměr:** 130 x 130 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno u vyhrazeného prostoru pro kočárek ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem označeného piktogramem Z302 (výstup kočárek)  **Počet:** 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst |

|  |  |
| --- | --- |
| **M201B** | **elektronické jízdenky** |
|  | **Rozměr:** 200 x 80 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38),  bílá (CMYK 0/0/0/0), žlutá (CMYK 0/0/100/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla vlevo (nebo vpravo) podle umístění odbavovacího terminálu, zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy  + lepeno také do horní části prosklených dveří kabiny řidiče  **Počet:** dle počtu dveří a umístění terminálů |

|  |  |
| --- | --- |
| **M301B** | **znamení k řidiči** |
|  | **Rozměr:** 200 x 80 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38),  bílá (CMYK 0/0/0/0), žlutá (CMYK 0/0/100/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno u madel, která mají oznamovací tlačítko. Lepeno vedle horního ukotvení madla.  **Počet:** dle počtu madel s ozn. tlačítkem  **Další specifikace:**  Oznamovací tlačítka pro výstup s kočárkem nebo invalidním vozíkem mají vlastní sadu piktogramů. |

|  |  |
| --- | --- |
| **M401** | **usb nabíjení** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno zpravidla vlevo (nebo vpravo), ve vzdálenosti min. 1 cm od nabíjecího usb rozhraní, případně zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy  **Počet:** dle počtu usb nabíjecích rozhraní  **Další specifikace:** Použití pro vozy vybavené nabíjecími usb rozhraními |

|  |  |
| --- | --- |
| **U101** | **zvukové znamení** |
|  | **Rozměr:** 200 x 80 mm  **Barva:** žlutá (CMYK 0/0/100/0),  černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno do prostoru nad dveřmi,  zpravidla uprostřed (nad výstražným světlem), zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy  **Počet:** dle počtu dveří |

|  |  |
| --- | --- |
| **U102** | **místa pro starší 12 let** |
|  | **Rozměr:** 200 x 80 mm  **Barva:** žlutá (CMYK 0/0/100/0),  černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno na skleněnou přepážku mezi 1. dveřmi  a sedadlem z pohledu sedícího cestujícího  **Počet:** 1 ks |

|  |  |
| --- | --- |
| **U103** | **nemluvte-nestůjte** |
|  | **Rozměr:** 200 x 80 mm  **Barva:** žlutá (CMYK 0/0/100/0),  černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 1 cm pod piktogram  M201 (elektronické jízdenky)  **Počet:** 1 ks |

|  |  |
| --- | --- |
| **U152** | **klimatizace** |
|  | **Rozměr:** 200 x 80 mm  **Barva:** žlutá (CMYK 0/0/100/0),  černá (CMYK 0/0/0/100)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla – okno;  lepeno do pravé (nebo levé) horní části potencionálně otevíratelného okna, na skleněnou výplň v blízkosti madla na otevírání.  **Počet:** dle potencionálně otevíratelných oken  **Další specifikace:** Použití pro vozy vybavené klimatizací prostoru pro cestují |

|  |  |
| --- | --- |
| **U202** | **zákaz kouření** |
|  | **Rozměr:** 120 x 60 mm  **Barva:** červená (CMYK 0/100/100/0),  bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno zpravidla na kabinu řidiče pod společný ukazatel  času a zóny, konkrétně pod ukazatel zóny.  Pod ukazatel času se případně lepí piktogramy EU.  **Počet:** 1 ks |

|  |  |
| --- | --- |
| **U301** | **dveře se otevírají dovnitř** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** žlutá (CMYK 0/0/100/0),  černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno do pravého nebo levého horního rohu na skleněné výplně  mezi dveřmi a sedadly ze strany od dveří.  **Počet:** dle počtu dveří a skleněných výplní  **Další specifikace:** Použití pro vozy s dveřmi, které se otevírají dovnitř |

|  |  |
| --- | --- |
| **U401** | **kamera** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno na viditelné místo v blízkosti kamery. Je-li kamera u dveří lepeno do prostoru nad dveřmi a zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy  **Počet:** dle počtu kamer v interiéru vozidla |

|  |  |
| --- | --- |
| **R101** | **hasicí přístroj** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno na viditelném místě označující blízkost hasicího přístroje  **Počet:** dle počtu hasicích přístrojů |

|  |  |
| --- | --- |
| **Z101** | **lékárnička** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče,  ve vzdálenosti min. 1 cm vpravo od piktogramu  U103 (nemluvte-nestůjte)  **Počet:** 1 a více ks dle počtu lékárniček  **Další specifikace:** Je-li další lékárnička v interiéru vozidla lepeno také na viditelném místě označující blízkost lékárničky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Z201** | **nouzový východ** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** zelená (CMYK 100/0/100/0),  bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0)  **Materiál:** samolepící fólie s oboustranným potiskem  **Umístění:** interiér vozidla – okno;  lepeno do pravého nebo levého horního rohu skleněné výplně okna, které se nachází vpravo nebo vlevo od sloupku kde je umístěno kladívko pro rozbití okna  **Počet:** dle oken u sloupků s kladívkem |

|  |  |
| --- | --- |
| **Z211** | **nouzové otevírání dveří** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** zelená (CMYK 100/0/100/0),  bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno na viditelné místo v blízkosti tlačítka nebo mechanismu pro nouzové otevření dveří  **Počet:** dle počtu tlačítek nebo mechanismů pro nouzové otevření dveří |

|  |  |
| --- | --- |
| **Z301** | **tlačítko - výstup vozíčkář** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s vozíkem.  **Počet:** 1 a více ks dle počtu tlačítek |

|  |  |
| --- | --- |
| **Z302** | **tlačítko - výstup kočárek** |
|  | **Rozměr:** 80 x 80 mm  **Barva:** zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem  **Počet:** 1 a více ks dle počtu tlačítek |

|  |  |
| --- | --- |
| **IN-DMZ-9999** | **dejmiznamku.cz (vnitřní)** |
|  | **Rozměr:** 120 x 80 mm  **Další specifikace:** Lepeno dopravcem do prostoru nad dveřmi,  zpravidla vpravo od piktogramu U101 (zvukové znamení) se zarovnáním vodorovně s ostatními piktogramy.  + lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče,  ve vzdálenosti min. 1 cm vpravo od piktogramu  M201 (elektronické jízdenky)  **Před instalací piktogramů dodá kupující.  Instalaci zajišťuje prodávající.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OUT-LOGODPO-WHITE** | **LOGO DPO** |
|  | **Rozměr:** výška 140 mm  **Barva:** bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno na přední čelo vozu, zpravidla na střed nebo do pravé části  **Počet:** 1 ks |

|  |  |
| --- | --- |
| **OUT-DOMOVENKA** | **Dopravce s EV číslem** |
|  | **Rozměr:** 460 x 300 mm (zakulacené rohy)  **Barva:** modrá (CMYK 100/60/10/53), bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno ve vzdálenosti 3 cm pod bílý reflexní pruh,  zpravidla v ose 2. okna za 1. dveřmi vozidla  + zrcadlově na nenástupní straně  **Počet:** 2 ks  **Další specifikace:** Název provozovny a číselná řada dle zadání dopravce. |

|  |  |
| --- | --- |
| **OUT-DPOAS-WHITE** | **DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.** |
|  | |
| **Rozměr:** 580 x 50 mm  **Barva:** průhledná folie s bílým potiskem / bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie s UV laminací  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno zpravidla v ose piktogramu DOMOVENKA do zatemněné spodní části okna  + zrcadlově na nenástupní straně  **Počet:** 2 ks | |

|  |  |
| --- | --- |
| **OUT-EVC-WHITE** | **EV číslo (vnější)** |
|  | **Rozměr:** výška 80 mm  **Barva:** bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno na přední čelo vozu, zpravidla do pravé části + lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla na střed  **Počet:** 2 ks  **Další specifikace:** Číselná řada dle zadání dopravce. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IN-EVC-WHITE** | **EV číslo (vnitřní)** |
|  | **Rozměr:** výška 80 mm  **Barva:** bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ  **Umístění:** interiér vozidla;  lepeno na viditelné místo v přední části vozidla  (např. kabina řidiče)  **Počet:** 1 ks  **Další specifikace:**  Číselná řada dle zadání dopravce. |

**Pro jeden vůz je třeba připravit 3ks konkrétního evidenčního čísla   
(tzn. 2ks na polep karoserie, 1ks na kabinu řidiče dovnitř)**

|  |  |
| --- | --- |
| **OUT-DMZ** | **dejmiznamku.cz (vnější)** |
|  | **Rozměr:** šířka cca 333 mm  **Barva:** bílá (CMYK 0/0/0/0), modrá (CMYK 100/60/10/53)  **Materiál:** samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla do levé části nad zadní levá skupinová světla – ve stejné výšce jako piktogram OUT-OST  **Počet:** 1 ks |

|  |  |
| --- | --- |
| **OUT-OST** | **OSTRAVA!!! (vnější)** |
|  | **Rozměr:** šířka cca 333 mm  **Barva:** bílá (CMYK 0/0/0/0)  **Materiál:** samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ  **Umístění:** karoserie vozidla;  lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla do pravé části nad zadní pravá skupinová světla – ve stejné výšce jako piktogram OUT-DMZ  **Počet:** 1 ks |