Místo opravy sportoviště:

Obec: Uherský Brod

Místo plnění: DS č. 55, ul. Polní, sídliště Olšava

Předpokládaný termín realizace: květen - červenec 2021

**Před samotnou realizací a přihlášením do výběrového řízení veřejné zakázky je nutná prohlídka místa plnění.**

Popis práce opravy:

Zhotovitel se zavazuje (na základě ukončeného výběrového řízení a vystavené objednávky) pro zadavatele provést práce, které spočívají v daném termínu v provedení oprav na DS č. 55 v ul. Polní. Jedná se zejména u tyto činnosti:

- vyčištění tartanového povrchu tlakovou vodou,

- umělý vodopropustný odpružený povrch tartan EPDM ošetřit zpevňujícím tlakovým nástřikem pur pojiva v požadované gramáži 300 g/m²,

- po vyčištění a ošetření pur pojivem provést obnovu lajn – dle současného barevného značení,

- kompletní výměna záchytných sítí PE 45 x 45 x 3 (dle současných) v barvě zelené, vč. výměny pog. ocelových lanek tl. 3mm, napínáků a karabinek,

- doplnění chybějícího sportovního vybavení:

- volejbalová výbava (doplnění napínacích mechanismů)

- nohejbalová výbava (doplnění napínání)

- oprava branky na házenou 2x3 m (dotažení šroubů, doplnění chybějících komponentů na uchycení síťky, případné zafixování branky proti pohybu).

Zhotovitel je povinen:

- zajistit a provést všechna opatření stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,

- zajistit úklid sportoviště a přilehlého okolí ke dni předání a převzetí díla zadavatelem,

- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí,

- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady,

- zajistit odvoz a likvidaci vyměněných sítí a ostatního příslušenství,

- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

- zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky resp. dotčené pozemky třetích osob.

Příloha:

Obr. č. 1 Polopropustný povrch sportoviště



Obr. č. 2 Záchytné sítě

