**Ocelová tyč - 12 Ks**

* Tyč o délce 4500 mm z trubky o průměru 60 mm kotveno pomocí objímek na stávající IPE-profily 140;
* Povrchová úprava - žárové zinkování.

**Zástěna s tahokovem - 8 Ks**

* Zástěna o délce 4500 mm a výšce 1350 mm kotveno pomocí objímek na stávající IPE-profily 140;
* Provedení rám - uzavřený čtvercový profil 50x50 mm;
* Výplň – tahokov s vnitřním rámečkem z pásové oceli 30/5 mm pro podepření a s venkovním lemováním z pásové oceli 50/5 mm uchycený buttony pro přitlačení;
* Povrchová úprava - žárové zinkování + lakování RAL 6010.