**Příloha č. 8 zadávacích podmínek veřejné zakázky - Specifikace předmětu zadání Část C. – Dodávka a montáž zemních trampolín**

**Část C. – Dodávka a montáž zemních trampolín**

Předmětem zadání je dodávka a montáž zemních trampolín v rozsahu:

11 x zemní trampolína čtverec 150 cm

1 x zemní trampolína čtverec 130 cm

**Parametry trampolín**

Bude se jednat zemní trampolíny s přístupem do vnitřní části bez nutnosti demontáže pružin.

Otevírání rámu skákací plochy: tzv. „kazetový systém“ (kazetový systém - odklopení rámu bez nutnosti obnažení povrchu po obvodu trampolíny)

Rám trampolíny: min. 2 mm silný zinkovaný plech

Výška rámu trampolíny: 40 cm

Výztuže rámu: min. 3 mm silný zinkovaný plech

Úchyt pružin: min. 5 mm silný zinkovaný plech

Zajištění rámu doskočiště proti neoprávněnému otevření: formou univerzálního klíče pro všechny trampolíny

Límec skákací plochy: guma SBR, tloušťka min. 30 mm

Šířka límce: min. 15 cm

Zadavatel požaduje doložení zkušebního protokolu k bezpečnostnímu dopadovému límci, musí splňovat normu č. PN-EN 1177.