*Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění*

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Nákup 1 ks nového vozidla - komunální vozidlo N2**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20210998**

**Číslo smlouvy dodavatele: …** *(doplní dodavatel)*

**Výrobce: …** *(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: …** *(doplní dodavatel)*

**Rok výroby: …** *(doplní dodavatel)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota – Doplňující popis |
| - max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |  |  |
| **Motor** |  |  |
| **-** vznětový |  |  |
| **-** emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 100 kW | \* |  |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** automatická |  |  |
| **-** příprava pro hydraulický pohon nástavby |  |  |
| **-** pohon kol 4 x 2 |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** s posilovačem |  |  |
| **-** sloupek řízení seřiditelný |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **Kabina:** |  |  |
| **-** kabina 3místná včetně řidiče |  |  |
| **-** nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně včetně loketních opěrek |  |  |
| **-** uzamykatelná schránka v kabině |  |  |
| **-** odkládací prostor nad čelním sklem |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| **-** centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| **Rozměry a váhy vozidla:** |  |  |
| **-** max. hmotnost vozidla do 7 500 kg | \* |  |
| **-** max. délka vozidla 5 500 mm | \* |  |
| **-** max. šířka vozidla 2 000 mm bez zrcátek | \* |  |
| **-** max. výška vozidla 2 500 mm | \* |  |
| **Svozová nástavba na komunální odpad:** |  |  |
| **-** svozová nástavba pro oboustranné ruční nakládání |  |  |
| - svozová nástavba s oboustrannými posuvnými dvířky |  |  |
| **-** využitelný objem nástavby min. 5 000 l | \* |  |
| - vyprazdňování svozové nástavby pomocí stlačovacího štítu přes zadní víko |  |  |
| - bezpečnostní jistící prvky bočních dveří svozové nástavby |  |  |
| **-** hydraulické ovládání nůžkového systému s min. výsypnou výškou 1 200 mm | \* |  |
| **-** integrované držáky na nářadí (např. lopata, koště) |  |  |
| **-** osvětlení pracovního prostoru nakládky svozové nástavby v provedení LED |  |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení v provedení LED |  |  |
| **-** automatické zapínání světel |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |
| **-** ABS |  |  |
| - ASR |  |  |
| - min. airbag řidiče |  |  |
| **-** diferenciál s omezeným prokluzem |  |  |
| **-** asistent rozjezdu do kopce |  |  |
| **-** akustická výstraha při couvání |  |  |
| **-** světelná rampa v provedení LED oranžové barvy ve předu na střeše vozidla s ovládáním z místa řidiče |  |  |
| **-** světelná šipka v provedení LED oranžové barvy vzadu na vozidle s ovládáním z místa řidiče |  |  |
| **Pneumatiky:** |  |  |
| **-** vozidlo na pneumatikách vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| **-** pneumatiky na nápravách vč. rezervy od jednoho výrobce |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** elektrické ovládání okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| **-** klimatizace |  |  |
| **-** rádio s Bluetooth |  |  |
| **-** digitální tachograf |  |  |
| **-** přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| **-** odnímatelné potahy sedadel ve tmavé barvě (budou namontovány) |  |  |
| **-** gumové koberce v kabině řidiče |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| **-** rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| **-** příprava zapojení GPS specifikována v příloze č. 2 Kupní smlouvy |  |  |
| **-** zamykatelná palivová nádrž |  |  |
| - měřič paliva - detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli |  |  |
| **-** 3 ks reflexní vesty |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla světle modrá (odstín jako RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby účastníka*