|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ servisovaného zařízení** | **Název programu** |  | **Funkce** |  | **Připojení** |
| Všechny typy tramvají – BSV | Tester\_bsv.exe |  | vyhodnocování údajů z testeru BSV |  | USB |
| Všechny typy tramvají – BSV | BSVTR\_12.exe |  | nastavení bezkontaktního stavění výhybek |  | COM1, + převodník RS232/RS485 |
| Všechny typy tramvají – Panely | BSLoader.exe |  | přehrávání dat v panelech BUSE a testy |  | COM1 + převodník BS 105.1 BUSE |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | N52win.exe |  | konfigurace tachografů TT12, TTZ32, TTZ52 |  | COM1, + převodník RS232/RS485, USB |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | T52win.exe |  | vyhodnocení záznamů TT12, TTZ32, TTZ52 |  | PCMCIA |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | N62win.exe |  | konfigurace tachografů TTZ62 |  | COM1, USB/COM |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | T62win.exe |  | vyhodnocení záznamů TTZ62 |  | SD, USB |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | Ehb\_view.exe |  | monitoring funkce brzd (vlek) |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | topaz.exe |  | programování a správa jednotek CAN |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | denik.exe |  | stažení a překlad záznamů v regulátorech CAN |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí Europulse | terminal.exe |  | správa a programování regulátorů pohonů |  | COM, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s brzdami KNORR | kbterm.exe (DOS) |  | správa řadiče brzd KNORR |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí ELIN | elsa.exe (DOS) |  | správa chybového registru řadiče pohonu |  | COM1, křížený kabel RS232 |
| Tramvaje s výzbrojí ELIN | eltas.exe (DOS) |  | správa programování řadiče pohonu |  | COM1, křížený kabel RS232 |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | PSDSoft.exe |  | Přehrávání firmwaru tachografů Mesit a nastavování uživatelských dat |  | Paralelní port |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | Pg4uwMC.exe |  | Přehrávání firmwaru zobrazovacích jednotek tachografů Mesit |  | USB |
| Tramvaje s dveřmi BODE | hardi2\_11.exe |  | monitoring pohonu dveří BODE |  | COM1, prodlužovací kabel RS232 |
| Tramvaje s brzdami DIOS (ŠKODA) | DEML.exe |  | správa počítače brzd DIOS |  | COM1,prodlužovací kábel RS232 |
| Tramvaje s měniči Di -ELCOM | DIEM.exe |  | Diagnostika zařízení Di - ELCOM |  | COM1,prodlužovací kábel RS232 |
| Tramvaje s elektrickými plošinami a regulací topení s regulátorem LOGO! | LOGO!\_Comfort.exe |  | Průmyslové automaty (topení, plošiny) |  | USB s adaptérem pro LOGO! |
| Všechny typy tramvají – BSV | konf\_bsv\_tr12.exe |  | Konfigurace jednotky BSV TR12 |  | Adaptér USB/RS232 |
| Všechny typy tramvají – Tachograf | V62win.exe |  | Vyhodnocení záznamů TTZ62 s videem |  | SD, USB |
| Všechny typy tramvají – kolizní kamera MESIT | Instalation Wizzard 2 |  | Nastavení a programování čelních kamer VARIO |  | UTP |
| Tramvaje s dveřmi BODE | DoorSCAPE.exe |  | Programování pohonu dveří BODE |  | COM1, (Adaptér USB/R232) |
| Tramvaje s výzbrojí ŠKODA | DISmon |  | Správa a programování regulátorů pohonů |  | COM1, (Adaptér USB/R232), UTP |
| Tramvaje s klimatizací salónu cestujících | TST.exe |  | Správa a programování klimatizace |  | UTP |
| Tramvaje s kamerovým systémem HERMAN | VideoClient.exe |  | Stahování záznamů z kamerových systémů |  | UTP |
| Tramvaje s kolizními kamerami | Total Commander |  | Stahování záznamů kolizních kamer protokolem FTP |  | UTP |
| Tramvaje s kamerovým systémem AMIT | Acasys Studio |  | Stahování kamerových záznamů |  | UTP |
| Tramvaje s kamerovým systémem AMIT | IscConfig |  | Testy a programování kamer |  | UTP |
| Tramvaje s kamerovým systémem | VLC media Player |  | Přehrávání videozáznamů |  |  |
| Tramvaje s tachografy TTZ62 | J-Flash |  | Programování tachografů TTZ62 |  | USB + programátor FLASHER P.P. |
| Všechny typy tramvají | UCU tester |  | Kontrola a správa dat v jednotkách UCU |  | LAN Klient nebo UTP |
| Tramvaje STADLER – dveře | EB40 Current.exe |  | Zobrazení grafu proudů dveřních pohonů |  | COM1 |
| Tramvaje STADLER – dveře | SDiagnosticStadler.exe |  | Servis jednotky dveří |  | COM1 |
| Tramvaje STADLER – dveře | EBSetup.exe |  | Servis jednotky dveří |  | COM1 |
| Tramvaje STADLER – pohony | AC800PECTOOL.exe |  | Servis měničů pohonů |  | UTP |
| Tramvaje STADLER – pohony | Bordline View.exe |  | Správa poruchových hlášení |  | UTP |
| Tramvaje STADLER – brzdy | ST03A.exe |  | Servis brzdových regulátorů KNORR |  | UTP |
| Tramvaje STADLER – kolizní kamery | LinuxReader |  | Nouzové vyčítání dat z SD karet kolizních kamer |  | adaptér mikro SD/SD do SD slotu |
| Tachografy TT12, TTZ32 | Pcm.exe |  | Vyčítání karet PCMCIA na PC |  | USB - PCMCIA adapter |
| Všechny typy tramvají – odbavovací systém | FareOn |  | Dálková vyhodnocení funkce a dat odbavovacího systému |  | LAN klient |
| Všechny typy tramvají – palubní systém | Sprinter |  | Dálkové přehrávání dat na vozech |  | LAN klient |