*Příloha č. 3 ZD – Specifikace telefonního systému*

# Příloha č. **1 – Specifikace telefonního systému**

Telefonní ústředna: Alcatel-Lucent Omni PCX

s kapacitou 420 analogových poboček, 140 IP poboček, 6 digitální systémové pobočky.

Zapojení do JTS je 1xISDN 30 s provolbou 2x1000

Systém je umístěn v deseti lokalitách zadavatele.

Propojení mezi jednotlivými lokalitami je realizováno pomocí IP technologie

Přehled komponentů:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **kod** | **počet** |  |
| **Voice boards** |  |  |  |
| Paket GA3 Armada | 3BA00758AA | 1 |   |
| ARMADA karta pro 30 kanálů | 3BA23275AB | 2 |   |
| Karta digital TO BRA | 3EH73006AD | 1 |   |
| ISDN mixed board / 4 T0 + 8 UAI + 4 SLI | 3EH73015AB | 1 |   |
| ISDN mixed board / 4 T0 + 4 UAI + 8 SLI | 3EH73015AC | 3 |   |
| ISDN mixed board / 2 T0 + 4 UAI + 4 SLI | 3EH73015AD | 1 |   |
| karta analogových pobočkových linek SLI16-2, 16 analog | 3EH73092AB | 30 |   |
| Karta analogových pobočkových linek SLI8-2 : 8 analog | 3EH73092AC | 3 |   |
| Karta ISDN 30 E1 T2  | 3EH76037AA | 2 |   |
|   |   |   |   |
| **Datová infrastruktura** |  |  |  |
| Generic napájecí kabel | 3BA03215AA | 9 |   |
| Montážní kit  | 3EH75001AB | 9 |   |
| SLOT | 3EH76034AA | 29 |   |
|   |   |   |   |
| **Zaákladní nabídka**  |  |  |  |
| Alcatel-Lucent IP Media Gateway (MR3), s 230V zdrojem | 3BA00751AA | 3 |   |
| Alcatel-Lucent IP Media Gateway (2xMR3), s 230V zdrojem | 3BA00752AA | 2 |   |
| OmniPCX Enterprise základní HW, CS-2 CPU, GD3, 230VAC | 3BA00809AA | 1 |   |
|   |   |   |   |
| **Aplikace** |  |  |  |
| cluip | 3BA09092JA | 516 |   |
| SW pro konferenci  | 3BA09511AA | 1 |   |
| CSTA 500  | 3BA09665AA | 3 |   |
| centrální správa OmniVista 8770 | 3BA09910JA | 1 |   |
| centrální správa OmniVista 8770  | 3BA09951JA | 1 |   |
| centrální správa OmniVista 8770  | 3BA09952JA | 719 |   |
| Java | 3BA09953JA | 1 |   |
| OmniVista 8770 DVD-R | 3BH11669AK | 1 |   |
|   |   |   |   |
| **Jednoltivé licence** |  |  |  |
| Multimedální aplikace OXE R11.2 | 3BA03252AG | 1 |   |
| OpenTouch multimediální Servis | 3BA09470JA | 50 |   |
| SIP link SW licencee | 3BA09559AA | 15 |   |
| OpenTouch jednotlivé licence | 3BA09663JA | 600 |   |
| OpenTouch klientské licence | 3BA09664JA | 50 |   |
| OpenTouch hlasová pošta  | 3BA09697JA | 50 |   |
| OpenTouch BE - MS automatická spojovatelka - 1 audio port license | 3BA09700JA | 4 |   |
| OpenTouch BE - MS - hlasový audio port  | 3BA09703JA | 3 |   |
| Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R11.2 software license | 3BA09810JA | 1 |   |
| Analogové licence .- doplněk k chybějícím licencím v základu | 3BA09845JA | 356 |   |
| Analogové licence pro Common HW základní systém | 3BA09845JB | 160 |   |
| IP Premium licence | 3BA09846JA | 146 |   |
| Digital Premium licence pro Common Hardware základní systém | 3BA09847JB | 6 |   |
| SIP Premium licence  | 3BA09850JA | 1 |   |
| OpenTouch Multimediální virtualizační licence | 3BA09905JA | 1 |   |
| OmniPCX Entreprise Release R11.2 | 3BA50280AA | 1 |   |
|   |   |   |   |
| **IP terminály** |  |  |  |
|   |   |   |   |
| 8018 základní IP TP  | 3MG27201AA | 125 |   |
| "8058s spojovatelský pult | 3MG27203WW | 2 |   |
|   |   |   |   |
| **Digitální TP**  |  |  |  |
| 8029 dig. TP | 3MG27103WW | 6 |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **OEM Hardware**  |  |  |  |
| USB klíč | 3BA27768AA | 1 |   |
| 48V zdroj k IP TP  | 3MG27006AA | 32 |   |
|   |   |   |   |
| **OEM Software**  |  |  |  |
| Linux SW license | 3BA09811JA | 1 |   |
| Virtuální SW virtuální licenční serverová licence, SW media kit DVD-R | 3BA27784AB | 1 |   |
|   |   |   |   |
| **SW pro servis**  |  |  |  |
| IP Softphone - 1 licence | 3BA09851JA | 2 |   |
|   |   |   |   |
| **SW pro servis** |  |  |  |
| OmniPCX Enterprise SPS  | 3EY10002SA | 1 |   |
| OmniVista 8770 SPS  | 3EY14001SA | 1 |   |
| OpenTouch Business Edition  | 3EY14008SA | 1 |   |
|   |   |   |   |
| Tarifikační SW Ateco |  |  |  |
| Automatické nahrávání 20 IP poboček – zařízení RECIT od společnosti MHsystem |  |  |  |