# **„Oprava komunikací Areál dílny Hranečník“**

# **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Popis požadovaných prací**

# Číslo smlouvy objednatele: DOD20211317

Číslo smlouvy zhotovitele:

# **Popis požadovaných prací**

1. **Odstranění betonového ostrůvků „A“ Hranečník:**

* Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 125 m;
* Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 55 m;
* Odstranění betonových ploch ostrůvků včetně podkladu – 240 m2 (tl. betonu cca 150 mm);
* Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění;
* Přemístění 1 ks rozvaděče na stožár osvětlení areálu nacházející se v sektoru „A“ u zmíněného stožáru;
* Odstranění jedno řádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku;
* Nové silniční obruby v délce 5,0 m okolo stávajícího stožáru osvětlení areálu;
* Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící k parkování autobusů)
  + - CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách
    - Geotextilie o hm. 500g/m2
    - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm
    - ŠD 250 mm min 60 MPa
    - Rostlá zemina min 45 MPa
* Geodetické zaměření skutečně provedených ploch;
* Vodorovné vyznačení pro cca 21 parkovacích míst autobusů, barva bílá;
* Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 42 ks v upravované oblasti o minimálních rozměrech 1000x150x300 (d x v x š).

1. **Odstranění betonového ostrůvků „B“ Hranečník:**

* Odstranění silničních obrub po celé délce ostrůvku v celkové metráži 130 m;
* Odstranění zeleného pásu – vedený uprostřed ostrůvku v šířce 800 mm a celkové délce 50 m;
* Odstranění betonových ploch ostrůvků včetně podkladu – 255 m2 (tl. betonu cca 150 mm);
* Odkopání stávající zeminy – hl. cca 630 mm včetně zhutnění;
* Odstranění jednořádku z žulových kostek po obvodu ostrůvku;
* Pokládka nového betonového krytu komunikace – XF4 C 30/37 tl. 230 mm - (plocha sloužící k parkování autobusů)
  + - CB II – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách
    - Geotextilie o hm. 500g/m2
    - SC fr. 32-64 C 8/10 – 150 mm
    - ŠD 250 mm min 60 MPa
    - Rostlá zemina min 45 MPa
* Geodetické zaměření skutečně provedených ploch;
* Vodorovné vyznačení pro cca 21 parkovacích míst autobusů, barva bílá;
* Instalace parkovacích dorazů pro nákladní vozidla, cca 42 ks v upravované oblasti o minimálních rozměrech 1000x150x300 (d x v x š).



