**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**Stavba:**

1. **Mostek přes potok Leska**
2. **Mostek přes náhon u mlýna fmy PENAM**

**Místo:**

Ad.1 – k.ú. Znojmo-město , parc.č.č.: 5505 ( Město Znojmo) , 3763 ( Dvořák Miroslav,Leska Horní 2146/9a), Znojmo, 3764/1 ( Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, Brno) , 5506 (Město Znojmo)

t.z.v. u Městské zeleně

Ad.2.-k.ú.Znojmo-Louka, parc.č.č.:837/1 ( Město Znojmo) , 504/1 ( PENAM, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, Brno) a 503/3 ( taktéž PENAM)

**Stavebník:**

Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo 66902

**Kalkulant-rozpočtář :**

František Štancl, Bolzánova 1981/45, 669 02 Znojmo, e-mail:stancl.1@post.cz, tel.č.:603 93 36 91 , Bc.et.Bc. Michal Štancl, IČ 03162907, DIČ 8711135235, Obrokova 2/10, Znojmo, tel.č.:605 55 82 73

**Požadavek stavebníka:**

sestavit rozpočty na výměnu mostovek , oprava přilehlé komunikace ( H.Leska) a údržba nátěry kov.kcí . Rozpočty sestavit bez zpracování projektové dokumentace.

**Zpráva:**

rozpočty byly sestaveny dle prohlídky stavebníka a rozpočtáře s informativním zaměřením požadovaných kcí a dle požadavků stavebníka. Mostovka na obou stavbách je již částečně lokálně opravována, povrchy kov.kcí vykazují nezbytnou údržbu – obnovení nátěrů. Komunikaci u mostku Horní Leska je nezbytné vybourat a doplnit bet.pásem a asfalt.beton.krytem v rozsahu nezbytném pro bezpečný provoz na veřejných komunikacích a stavbách souvisejích.

**Technický popis oprav……**

Mostek-Horní Leska- kov.kce budou oškrabány od nátěru, který na mnoha místech vykazuje poškození vlivem povětrnostních podmínek a bude proveden 2x nátěr. Mostovka dřevěná bude v 100 % své plochy odstraněna a nahrazena novou. Dřevo tvrdé, impregnace materiálu, včetně jeho ošetření proti provozu a povětrnostním podmínkám. Komunikace na pravém břehu potoka Leska ( severovýchodně od mostku ) bude vybourána, vč.beton.prahu mezi stáv.mostkem a živič.povrchem komunikace. Obě plochy budou znovu nově vybudovány ( rozsah viz. přiložené rozpočty). Komunikace budou vybourány a obnoveny v celé své výšce , tj. včetně podkladních vrstev. Kamen. stěny pod mostovkou bude lokálně vyspraveny ( viz.rozpočet).

Mostek u náhonu PENAM- kov.kce budou oškrabány od nátěru a bude opět proveden 2x nátěr- údržby. Mostovka bude řešena stejně, jak u předcházející stavby ( tj. mostek Horní Leska).

**Pozn.:**

zhotovitel díla upřesní použitý materiál, včetně poskytnuté záruky na stavební a pomocné stavební práce ( tj. HSV a PSV).

Ve Znojmě 7.5.2019

Vypracoval: František Štancl