# Požadavky na předvedení vzorku – Příloha č. 8 ZD

Cílem předvedení funkčního vzorku je snaha prokázat, že účastník zadávacího řízení ovládá technologie, které mají být součástí dodávky veřejné zakázky „Dodávka informačních kiosků“.

Za úspěšné prokázání funkčnosti vzorku se považuje splnění požadavků dle Technické specifikace a prokázání všech funkcionalit dle bodů uvedených v částech „ Průběh testu HW“ a „Průběh testu SW“.

Dodavatel musí jejich splnění prezentovat jednoznačným a srozumitelným předvedením.

**Funkční vzorek musí mít následující parametry a vlastnosti:**

* Technické parametry dle Technické specifikace, mimo požadavku na Branding kiosku.

### Příprava testu:

Časový limit pro předvádění vzorku je následující: čas na přípravu max. 30 minut, čas předvedení max. 20 minut.

HW dodaný dodavatelem: Informační kiosek, napájecí a datová kabeláž.

HW dodaný zadavatelem: Identifikační karta zaměstnance Mifare-Desfire.

Informační kiosek bude připojen pomocí datové kabeláže do LAN nebo WLAN sítě DPO.

### Průběh testu HW:

**1. Předvedení tisku na máloformátové tiskárně s automatickým střihem**

Dodavatel předvede funkčnost tisku se střihem.

Doba předvedení: maximálně 5 minut.

### Průběh testu SW:

**2. Přihlášení uživatele pomocí identifikační karty zaměstnance Mifare-Desfire přes RFID čtečku bezkontaktních karet**

Dodavatel předvede ověření uživatele prostřednictvím AD, včetně následného předávání identity do spouštěných aplikací a webových stránek (metoda SSO).

Doba předvedení: maximálně 5 minut.

**3. Probuzení kiosku prostřednictvím přiložení identifikační karty zaměstnance Mifare-Desfire**

Dodavatel přiložením identifikační karty zaměstnance probudí neaktivní kiosek.

Doba předvedení: maximálně 5 minut.

**4. Zasílání notifikací o stavu zařízení**

Dodavatel odešle prostřednictvím e-mailu notifikační zprávu při nedostatku papíru.

Doba předvedení: maximálně 5 minut.