**Příloha č. 1 Technická specifikace zboží**

**Smlouva: Dodávka vysoko pevnostního trolejového drátu CuAg 0,1 (např. VALTHERMO apod.) – průřez 120 mm2**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20220249**

**Číslo smlouvy dodavatele:** *(doplní dodavatel)*

**Výrobce:** *(doplní dodavatel)*

**Typ označení:** *(doplní dodavatel)*

**Rok výroby:** *(doplní dodavatel)*

*Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované parametry trolejového drátu:***(doplní dodavatel)* | Ano/ne | Hodnota |
| Max. rychlost 250 km / h \*) |  | \* |
| Vodivost ≥ 56,3 m / Ω x mm2 \*) |  | \* |
| Min. pevnost v tahu 360 N / mm2 \*) |  | \* |
| Min. lámavé zataženi 41,9 kN \*) |  | \* |
| Tvrdý bod ≥ 300 °C \*) |  | \* |

 **..................................................................**

*Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele*