# **Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo –** „Dodávka a montáž až 3 ks elektrických mazníků horní plochy a boku hlavy kolejnice“

# **Technická specifikace**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20220556

Číslo smlouvy zhotovitele:

Z*adavatel zpracoval Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace - Technická specifikace jako závazný dokument, do kterého uchazeč pouze uvede své vyjádření. Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky uchazeče, a to tak, že uchazeč do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření, že daný bod splní nebo nabídne lepší technické řešení – současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, rozměr apod.). Dále u položek označených hvězdičkou (\*) dodavatel doplní skutečně nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy (Příloha č. 1 SoD). V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

**Lokace mazníku a popis umístění:**

**Mazník : kolejové rozvětvení ul. Rodinná**

Kolejové rozvětvení pro dva dvojkolejné směry tramvajového provozu v obloucích malého poloměru. Mazací místa budou zřízena pro každý směr samostatně a budou umístěna vždy za koncem příslušné výhybky ve všech 4 kolejích. Bude mazáno všech 8 kolejnic. Vlastní zásobník bude umístěn ve středovém ostrůvku kolejového rozvětvení.

1. **Minimální technické požadavky na dodávku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elektrický mazník hlavy a boku kolejnice-typ a označení:** *(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.)* | Ano/Ne | Hodnota |
| Zdroj pohonu mazníků je elektrický měnič z trolejového vedení, nebo kolejové výhybky **(realizace napájecích míst není součástí tohoto poptávkového řízení)**. DPO poskytne součinnost při zásahu do těchto zařízení. Součástí plnění zhotovitele je napojení mazníků na zdroj, včetně zemních prací |  |  |
| Napětí v pracovní části mazníků 24 V / 4A DC SELF (Připojit se lze ve skříni dálkového dohledu výhybek, nebo skříni řízení tram. výhybky. Připojovací body jsou volně přístupné a je možné si je prohlédnout v místě plnění.) |  | \* |
| Kompatibilita zařízení s dálkovým dohledem mazníků dle standartu DPO –viz. příloha č. 1 ZD /realizace dálkového dohledu mazníků není součástí tohoto zadávacího řízení/ |  |  |
| Komunikační rozhraní RS485 (lze připojit ve skříni dálkového dohledu výhybek) |  |  |
| Mazník bude umístěn ve skříni na trakčním sloupu, nebo ve vlastním stojanu podle prostorových možností zařízení. |  |  |
| Mazání kolejnice s min. 1 výstupem pro horní plochu hlavy a 2 výstupy na bok hlavy kolejnice v každém mazacím místě. Výstup maziva přes navrtané otvory v hlavě kolejnice pomocí progresívního rozdělovače maziva. |  |  |
| Mazník nesmí žádnou svojí částí zasahovat do průjezdného profilu tramvajové trati |  |  |
| Počet mazacích míst:Mazník: 8 mazacích míst (vždy obě kolejnice v každé koleji v obou směrech) |  |  |
| Možnost používání stejného druhu maziva pro všechny mazací místa na kolejnici |  |  |
| Možnost regulace dávkování maziva v řídící skříni mazníků |  |  |
| Nádrž maziva o objemu min. 10 l  |  | \* |

1. **Vyjádření uchazeče – popis nabízených komponentů, technického řešení, příslušenství, vybavení a úprav k zajištění výše uvedených minimálních technických požadavků:.**

*(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.)*

*Pozn. Tato technická specifikace nabízeného zařízení, se stane součástí smlouvy o dílo.*

*Zhotovitel uvede název výrobce, obchodní označení výrobku, technický popis a parametry podle skutečného stavu nabízeného zařízení tak, aby předloženou technickou specifikaci bylo možno řádně posoudit dle jednotlivých parametrů uvedených v této zadávací dokumentaci.*

Za zhotovitele:

 …………………………………………………………….

*(Pozn.: Jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.)*