*Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění*

# **Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodávka 1 kusu nového dodávkového vozidla do 3,5t**

**Číslo smlouvy kupujícího: DOD20221056**

**Číslo smlouvy prodávajícího: …** *(doplní účastník)*

**Výrobce: …** *(doplní účastník)*

**Typ, označení: …** *(doplní účastník)*

**Rok výroby: …** *(doplní účastník)*

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka zadávacího řízení. Účastník do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní, příp. nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů.*

*Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 5.4.1. zadávací dokumentace). Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota/Doplňující popis |
| **Motor** |  |  |
| **-** zážehový |  |  |
| **-** emisní norma EURO 6 (N1) |  | \* |
| - min. výkon 80 kW |  | \* |
| - objem motoru min 2 000 cm³ |  |  |
| - palivo benzín/CNG |  |  |
| **-** automatické přepnutí benzín/CNG |  |  |
| **-** CNG tovární vestavba |  |  |
| - min. objem nádrže na CNG 30 kg |  | \* |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** manuální |  |  |
| **-** 6. stupňová |  |  |
| **Řízení**: |  |  |
| **-** s posilovačem |  |  |
| **-** multifunkční volant |  |  |
| **-** stavitelný volant – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **Brzdy:** |  |  |
| **-** na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| **Kabina:** |  |  |
| **-** 3 místná oddělená dělící přepážkou od nákladového prostoru – přepážka s oknem, nedemontovatelná, prachotěsná |  |  |
| **-** nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **-** schránka v kabině - uzamykatelná |  |  |
| **-** imobilizér |  |  |
| - potahy sedadel pratelné ve tmavé barvě, budou namontovány na vozidle |  |  |
| **-** gumové koberce v kabině řidiče |  |  |
| **-** centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| **Nákladový prostor:** |  |  |
| **-** min. délka nákladového prostoru 3 500 mm |  | \* |
| **-** min. šířka nákladového prostoru 1 750 mm |  | \* |
| **-** min. výška nákladového prostoru 1 900 mm |  | \* |
| **-** zadní dvojité dveře plné otevíratelné min. do 180 stupňů, s aretací 90 stupňů |  |  |
| **-** osvětlení nástavby v LED provedení |  |  |
| **-** protiskluzová podlaha v nákladovém prostoru (zadavatel upřednostňuje gumový koberec) |  |  |
| **-** upínací oka v podlaze min 6 ks |  | \* |
| **-** boční stěny v nákladovém prostoru vydřeveny nebo jinak ochráněny proti poškození od nákladu |  |  |
| **Světla:** |  |  |
| **-** denní svícení |  |  |
| **-** přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |
| **-** ABS |  |  |
| - min. airbag řidiče |  |  |
| - ASR |  |  |
| **-** parkovací asistent (parkovací čidla) minimálně vzadu |  |  |
| **Pneumatiky:** |  |  |
| **-** vozidlo na pneumatikách vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| **Výbava:** |  |  |
| **-** el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| **-** el. nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| - klimatizace |  |  |
| - vyhřívání sedadla řidiče |  |  |
| - autorádio s možností pohodlného telefonování |  |  |
| **-** tempomat |  |  |
| **-** přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| **-** lékárnička |  |  |
| **-** výstražný trojúhelník |  |  |
| **-** hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| **-** rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| **-** tažné zařízení koule se zápisem v TP |  |  |
| **-** zamykatelná palivová nádrž se zabezpečením proti odsátí paliva |  |  |
| **Lakování:** |  |  |
| **-** barva vozidla světle modrá (odstín jako RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby účastníka*

*(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymažte)*