*Příloha č. 21 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění pro Část IV.*

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodávka 1 ks nového přívěsu**

**Číslo smlouvy kupujícího: DOD20212875**

**Číslo smlouvy prodávajícího: …** *(doplní dodavatel)*

**Výrobce: ……………………………***(doplní dodavatel)*

**Typ, označení: ……………………..** *(doplní dodavatel)*

**Rok výroby:………………………...***(doplní dodavatel)*

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 2. 2. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| *Přívěs nákladní traktorový Kategorie OT4* |  |  |
| **Přívěs:** |  |  |
| **-** min. celková hmotnost 24 000 kg |  | \* |
| **-** min. užitečná hmotnost 17 000 kg |  | \* |
| **-** typ 3 nápravový plošinový přepravník |  |  |
| **-** rám odolný proti zátěži a podélnému zkrutu |  |  |
| **-** rám ošetřen proti korozi |  |  |
| **-** kotvící body pro uchycení nákladu integrované v rámu |  |  |
| **-** min. délka ložné plochy 10 500 mm |  | \* |
| **-** min šířka ložné plochy 2 400 mm |  | \* |
| **-** min. tloušťka podlahy ložné plochy 5 mm |  | \* |
| - max. výška výkyvné bočnice 500 mm |  | \* |
| - dělené výkyvné bočnice |  |  |
| - nápravy přívěsu odpružené listovými péry |  |  |
| **Elektroinstalace:**  |  |  |
| **-** 12 V/24V |  |  |
| **-** osvětlení přívěsu v LED provedení |  |  |
| **Brzdy**:  |  |  |
| **-** dvou okruhová soustava |  |  |
| **-** brzdný účinek na všechny kola |  |  |
| **-** parkovací brzda |  |  |
| **Rychlost:**  |  |  |
| **-** min. povolená rychlost 60 km/hod. |  | \* |
| **Spojovací zařízení:**  |  |  |
| **-** oko oje ø 50 mm s možností požití přepravníku i pro závěs ø 40 mm (snadno montovatelná vložka do oje) |  |  |
| **-** odpružená oj |  |  |
| **Pneumatiky:** |  |  |
| - pneumatiky na přívěsu od jednoho výrobce vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| - rezerva uchycená na přívěsu v uzamykatelném držáku (ochrana proti odcizení) |  |  |
| - zařízení pro pohodlnou montáž a demontáž rezervy do uzamykatelného držáku |  |  |
| **Výbava:**  |  |  |
| **-** 2 ks zakládací klín v držáku s možností zajištění proti zcizení |  |  |
| **-** žebřík/schůdky popř. jiné technické řešení umožňující pohodlný přístup na nákladový prostor |  |  |
| **Lakování:**  |  |  |
| **-** barva přívěsu světle modrá (odstín jako RAL 5012 – může být řešeno polepem) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE *(konečný odstín podléhá schválení zadavatele)* |  |  |
| **Legislativa:** |  |  |
| **-** k přívěsu bude vydán čistopis velkého TP pro registraci pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |

....................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče*