Příloha č. 1 Smlouvy **Technická specifikace zboží**

**Smlouva: Dodávka 1 kusu elektrického konvektomatu**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20221184**

**Číslo smlouvy dodavatele:** *(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)*

**Výrobce:** *(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)*

**Typ, označení:** *(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)*

**Rok výroby:** *(POZ. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)*

*Uchazeč uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) uchazeč doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.(viz. bod 1.2.. zadávací dokumentace).*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elektrický konvektomat – typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota/Doplňující popis |
| **Celkový příkon max. od 55 kW - 70 kW** |  | \* |
| **Jištění max. 63A** |  | \* |
| Napájení 400 V |  | \* |
| Rozměry (š x h x v) od 900-1000mm,800-900mm, 1800-1900 mm  |  | \* |
| Kapacita od 20- 21 x GN 2/1 |  | \* |
| Rozsah teploty min. 30 – max. 300 ºC |  | \* |
| Vaření v páře min. 30 – max. 130 ºC |  | \* |
| Teplotní vpichová sonda |  |  |
| Nízkoteplotní pečení |  |  |
| Pečení přes noc |  |  |
| Automatický čistící systém varné komory |  |  |
| Active Cleaning – automatické mytí  |  |  |

…………………………………………….

*oprávněná osoba dodavatele*