Technická specifikace zahradního traktoru
Fotbalové hřiště Kpt. Otm. Chlupa Znojmo

▪Palivo -natural 95
▪Převodovka - hydrostatická
▪Uzávěrka diferenciálu
▪Záběr sečení - min. 120 cm
▪Typ žacího ústrojí – dvou rotorové
▪Výška nastavení žacího ústrojí
▪Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí
▪Sběrný koš – min. 370 litrů
▪Vyklápění sběrného koše - mechanicky
▪Zvuková signalizace naplnění sběrného koše
▪Litinová přední náprava – nosnost příslušenství
▪Parkovací brzda
▪Možnost připojení vertikutačního zařízení – pohon z traktoru
▪Možnost sečení mokré trávy - dostatečně velký otvor pro odsávání (bez ohybu)
▪Možnost nesení a pohon ostatního příslušenství na přední nápravě
▪Celková travnatá plocha - 9 000 m2
▪Sečení travnaté plochy - min. 2x týdně
▪Výkon motoru min 22 HP
▪Palivová nádrž min. 11 l
▪Počítadlo motohodin
▪Sedadlo s opěrkami rukou
▪Pozáruční servis