Technická specifikace zahradního traktoru  
Fotbalové hřiště Kpt. Otm. Chlupa Znojmo

▪Palivo -natural 95  
▪Převodovka - hydrostatická  
▪Uzávěrka diferenciálu  
▪Záběr sečení - min. 120 cm  
▪Typ žacího ústrojí – dvou rotorové  
▪Výška nastavení žacího ústrojí  
▪Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí  
▪Sběrný koš – min. 370 litrů  
▪Vyklápění sběrného koše - mechanicky  
▪Zvuková signalizace naplnění sběrného koše  
▪Litinová přední náprava – nosnost příslušenství  
▪Parkovací brzda  
▪Možnost připojení vertikutačního zařízení – pohon z traktoru  
▪Možnost sečení mokré trávy - dostatečně velký otvor pro odsávání (bez ohybu)  
▪Možnost nesení a pohon ostatního příslušenství na přední nápravě  
▪Celková travnatá plocha - 9 000 m2  
▪Sečení travnaté plochy - min. 2x týdně  
▪Výkon motoru min 22 HP  
▪Palivová nádrž min. 11 l  
▪Počítadlo motohodin  
▪Sedadlo s opěrkami rukou  
▪Pozáruční servis