**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace**

Smlouva: Dodávka až 3 ks vysokotlakých čističů s naftovým ohřevem vody

Číslo smlouvy objednatele: DOD20221409

Číslo smlouvy dodavatele: *(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymaže.)*

Výrobce:*(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymaže.)*

Typ, označení:*(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymaže.)*

*Komentář: u číselných údajů označených „\*“ uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.*

*Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“ bez udání srovnatelného nebo lepšího technického řešení, hodnotící komise může účastníka požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadit.*

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ano/Ne | Hodnota |
| **Typ a označení:** *(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymaže.)* |  |  |
| Vysokotlaký čistič pro automobilový průmysl. |  |  |
| Vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody. |  |  |
| Vysokotlaká hadice, min. 20 m. |  | \* |
| Délka napájecího kabelu, min. 7 metrů. |  | \* |
| Adaptér pro připojení potrubí pro odvod spalin z ohřevu kotle – pokud je k připojení potrubí na odvod spalin nutný. |  |  |
| Potrubí pro odvod spalin v délce, min. 8 metrů. |  | \* |
| 2x vysokotlaká pistole (1 x vysokotlaká pistole - náhradní). |  | \* |
| 1x prodlužovací nadstavec pistole s tryskou o délce, min. 1 m. |  | \* |
| 1x prodlužovací nadstavec pistole s tryskou o délce, min. 2 m. |  | \* |
| 1x rotační kanalizační tryska s hadicí napojenou na vysokotlakou pistoli o délce, min. 10 m. |  | \* |
| 1x rotační kartáč. |  |  |
| 2x koncová tryska (1 x koncová tryska - náhradní). |  |  |
| Pracovní tlak, min. 170 bar. |  | \* |
| Průtok vody, min. 16 l/min. |  | \* |
| Schopností ohřát vodu, min. 95°C. |  | \* |
| Automatický buben s ušlechtilé oceli na navíjení hadice s otočným ramenem pro délku navíjené hadice, min. 20 m. |  |  |
| Možnost parního provozu. |  |  |

.....................................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby účastníka*

*(POZN. Doplní účastník, poté poznámku vymaže.)*