

*Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění*

# **Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

**Minimální technické požadavky zadavatele**

**Smlouva: Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů**

**Číslo smlouvy kupujícího: DOD20222040**

**Číslo smlouvy prodávajícího:** [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

**Výrobce:** [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

**Typ, označení:** [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

**Rok výroby:** [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka zadávacího řízení. Účastník do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní, příp. nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů.*

*Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1. zadávací dokumentace). Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota/Doplňující popis |
| - max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. |  |  |
| **Motor** |  |  |
| - vznětový |  |  |
| - emisní norma EURO 6 | \* |  |
| - kategorii vozidla N2 |  |  |
| - min. výkon 170 kW | \* |  |
| - nejvyšší rychlost minimálně 80 km/hod. |  |  |
| - celková hmotnost vozidla max. 12 000 kg | \* |  |
| **Převodovka:**  |  |  |
| - manuální / možno i automat | \* |  |
| - min 5. stupňová |  |  |
|  - převodovka s výstupem/vývodem pro pohon el. generátoru (mechanickým/hydraulickým) |  |  |
| - generátor o výkonu min. 16 kW s počitadlem motohodin (napr. generátor FOGO ze série AgroVolt) | \* |  |
| **Řízení**:  |  |  |
| - s posilovačem |  |  |
| - možnost seřízení volantu – horizontálně i vertikálně |  |  |
| **Brzdy:**  |  |  |
| - na přední i zadní nápravě kotoučové |  |  |
| - posilovač brzd |  |  |
| **Kabina:**  |  |  |
| - minimálně 3 místná  | \* |  |
| - nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| - uzamykatelná schrána v kabině řidiče |  |  |
| - odkládací prostor v kabině řidiče |  |  |
| - imobilizér |  |  |
| - centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| - příprava pro radiostanici (přívod kabeláže, otvor na anténu) - podléhá schválení kupujícího u vybraného dodavatele (kabeláž s anténou dodá zadavatel) |  |  |
| - příprava pro GPS (kabeláž dodá zadavatel) |  |  |
| **Nástavba:**  |  |  |
| - min. délka nástavby 4 900 mm | \* |  |
| - min. šířka nástavby 2 300 mm | \* |  |
| - min. výška nástavby 1 900 mm | \* |  |
| - zateplená nástavba s nezávislým topením |  |  |
| - zadní jednodílné dveře o rozměrech min. výška – 1800 mm, min šířka – 840 mm, otevíratelné do 180 stupňů s aretací 90 stupňů |  |  |
| - nákladový prostor se čtyřmi otevíratelnými okny (2 okna na pravé straně, 2 okna na levé straně) o rozměrech výška – 600mm, délka – 1000mm (pokud dodavatel nemá okna daného rozměru, může jej nahradit oknem o stejném plošném rozměru po schválení kupujícím) |  |  |
| - protiskluzová podlaha v nástavbě (zadavatel upřednostňuje gumový koberec) |  |  |
| - schodiště do nástavby sklopné/výsuvné do vstupu nástavby |  |  |
|  - box pro svářečku, přístup venkovními dvířky z levé strany vozidla i z nadstavby, box o rozměrech: min. šířka - 1 700 mm, min. výška – 800 mm a min. hloubka – 600 mm |  |  |
|  - box na láhve s technickými plyny s kotvením, box na levé straně o rozměrech šířka – 770 mm, výška – 2 000 mm |  |  |
| - box na láhve s technickými plyny s hydraulickým zvedákem |  |  |
|  - dostatečné osvětlení v nástavbě v LED provedení |  |  |
|  - úložné regály na šířku vozidla za kabinou řidiče uzavíratelné. Jedna skříň na uložení oděvů. |  |  |
|  - 2 pracovní stoly se šuplíky k uložení nářadí o min. délce – 1200 mm, šířka stolu min. 540 mm – max. 550 mm s 1 svěrákem |  |  |
| Nad pracovní stoly požadujeme umístit uzamykatelné skříňky. |  |  |
| - vnitřní elektrický rozvod 230V/400V – napájený z vestavěného generátoru, s 2 ks zásuvek |  |  |
|  - venkovní elektrický rozvod 230V/400V se zásuvkami (1ks+1ks) voděodolné provedení po obou stranách vozidla napojený z vestavěného generátoru s možností přepnutí na vnější zdroj (centrála nebo měniče) |  |  |
| - vnitřní elektrický rozvod 12V/24V |  |  |
| **Světla:**  |  |  |
| - denní svícení v provedení LED |  |  |
| - přední světla do mlhy |  |  |
| **Bezpečnost:**  |  |  |
| - minimálně airbag řidiče |  |  |
| - ABS |  |  |
| - ASR |  |  |
| - rampa zpětných zrcátek v závislosti na šířce nástavby |  |  |
| - na kabině řidiče dva zábleskové majáky v provedení LED oranžové barvy  |  |  |
| - světelná rampa v provedení šipky, oranžové barvy v provedení LED na zadní straně nástavby (s možností přepnutí L/P strana a ovládáním z místa řidiče) |  |  |
| - na zadní stěně nástavby dva zábleskové majáky v horní části (levá a pravá strana)  |  |  |
| **Pneumatiky:**  |  |  |
| - vozidlo na pneumatikách s označením M+S, vč. rezervy od jednoho výrobce |  |  |
| **Výbava:**  |  |  |
| - elektricky ovládaná okna v kabině řidiče |  |  |
| - elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  |  |
| - klimatizace |  |  |
| - autorádio s možností handsfree (možnost pohodlného telefonování) |  |  |
| - přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| - odnímatelné pratelné potahy sedadel tmavé barvy (pro pracovníky údržby, např. látkové, budou namontovány) |  |  |
| - gumové koberce v kabině |  |  |
| - lékárnička |  |  |
| - výstražný trojúhelník |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| - nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| - tažné zařízení - koule (zásuvka TZ 7 pólová) se zápisem v technickém průkazu |  |  |
| - uzamykatelná palivová nádrž  |  |  |
| - měřič paliva- detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli |  |  |
|  |  |  |
| **Lakování:**  |  |  |
| **-** barva vozidla světle modrá (odstín jako RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

....................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce účastníka*

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]