**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Minimální technické požadavky zadavatele**

**Název veřejné zakázky: Dodávka 1 ks nového traktoru II.**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20230764**

**Číslo smlouvy prodávajícího:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nesmí nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.2. zadávací dokumentace). Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota/Doplňující popis |
| **Motor:** |  |  |
| **-** vznětový |  |  |
| **-** objem motoru min. 4 000 cm³ |  | \* |
| **-** přeplňovaný turbodmýchadlem |  |  |
| - maximální výkon motoru min. 100 kW |  | \* |
| - motor bude splňovat emisní limit dle platné legislativy (Stage V) |  | \* |
| **Převodovka:** |  |  |
| **-** mechanická |  |  |
| **-** řazení plně synchronizované (řazení bez meziplynu) |  |  |
| **-** rychlost min. 40 km/h |  | \* |
| **Řízení**:  |  |  |
| **-** hydraulické |  |  |
| **-** nastavení volantu horizontální i vertikální |  |  |
| **Přední náprava:** |  |  |
| **-** přední náprava odpružená |  |  |
| **Brzdy:**  |  |  |
| **-** mechanické |  |  |
| **Rozměry a váha traktoru:** |  |  |
| **-** délka traktoru min. 4 400 mm |  | \* |
| **-** šířka traktoru max. 2 520 mm |  | \* |
| **-** výška traktoru s kabinou i majákem max. 3 000 mm |  | \* |
| **-** rozvor traktoru max. 2 700 mm |  | \* |
| **-** provozní hmotnost min 4 500 kg s předním a zadním závažím |  | \* |
| **Elektroinstalace:** |  |  |
| - 12 V |  |  |
| **Kabina:**  |  |  |
| - odpružená kabina |  |  |
| **-** pneumatické odpružené sedadlo řidiče |  |  |
| **-** sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem |  |  |
| **-** integrované topení a větrání |  |  |
| **-** přehledná přístrojová deska |  |  |
| - klimatizace |  |  |
| - autorádio |  |  |
| **Ostatní:**  |  |  |
| **-** min.3 hydraulické okruhy vyvedené na traktoru vzadu |  |  |
| **-** min.1 hydraulický okruh vyvedený na traktoru v předu |  |  |
| **-** zadní vývodová hřídel 540/1 000 |  |  |
| - Plné přední i zadní závaží |  |  |
| **Pneumatiky:**  |  |  |
| **-** traktor osazen pneumatikami vhodnými pro zimní období, na obou nápravách od jednoho výrobce |  |  |
| **Závěs:**  |  |  |
| **-** zadní standardní tříbodový závěs „kategorie II“ |  |  |
| **-** etážový závěs s automatickou hubicí |  |  |
| **-** min. zvedací síla v celém rozsahu 60 kN |  | \* |
| **- Bezpečnostní prvky v kabině a na vozidle:** |  |  |
| **-** bezpečnostní pás sedačky řidiče |  |  |
| - zvuková signalizace zpátečky |  |  |
| **-** zpětná zrcátka |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| **Osvětlení:**  |  |  |
| **-** provozní světla a směrová světla umístěná dle platné legislativy |  |  |
| **-** přídavná světla umístěna na hoře kabiny, přední i zadní  |  |  |
| **-** oranžový zábleskový maják v provedení LED umístěná nad čelním oknem kabiny |  |  |
| **Uzávěrka diferenciálu:**  |  |  |
| **-** mechanická/elektrická |  | \* |
| **Pohon:**  |  |  |
| **-** na 4 kola (4x4) |  | \* |
| **Lakování kolového traktoru:** |  |  |
| **-** barva malotraktoru světle modrá (odstín jako RAL 5012), konečný odstín podléhá odsouhlasení zadavatele |  |  |
| **Legislativa kolového traktoru:** |  |  |
| - schválení pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce dodavatele*

[DOPLNÍ DODAVATEL]