Příloha č. 1 kupní smlouvy

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Podpora domácího kompostování v Bystřici pod Hostýnem**

1. **Technický popis**

Předmětem dodávky je pořízení:

1. 400 ks kompostérů o jednotkovém objemu od 600 l do 750 l
2. 330 ks kompostérů o jednotkovém objemu od 1 000 l do 1200 l
3. **Požadované minimální technické parametry**

Prodávající vyplňuje sloupce „ANO/NE“ a „HODNOTA“, a to tak, že vyplní všechna prázdná bílá pole. Odpovědí „ANO“ prodávající vyjadřuje splnění požadavku na technickou specifikaci. Ve sloupci „hodnota“, kde je to požadováno (bílé prázdné pole), prodávající vyplní jím nabízenou hodnotu daného parametru.

***Pozn.: Uvedení „NE“ ve sloupci „ANO/NE“ nebo uvedení nižších či vyšších hodnot ve sloupci „HODNOTA“, než je zadavatelem požadovaná hodnota či rozmezí hodnot, představuje nesplnění zadávacích podmínek. Nevyplnění všech prázdných bílých polí představuje neurčitou nabídku a to může být důvodem k vyřazení nabídky.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **PARAMETRY** | **ANO/NE** | **JEDNOTKA** | **HODNOTA** |
| 1. **Kompostér o jednotkovém objemu od 600 l do 750 l** | | | | |
| 1. | Objem min. 600 l a max. 750 l |  | l |  |
| 2. | Hmotnost min. 16 kg (z důvodu stability konstrukce) |  | kg |  |
| 1. **Kompostér o jednotkovém objemu od 1 000 l do 1200 l** | | | | |
| 3. | Objem min. 1 000 l a max. 1200 l |  | l |  |
| 4. | Hmotnost min. 20 kg (z důvodu stability konstrukce) |  | kg |  |
| **Parametry pro kompostéry všech objemů (tj. dle písm. A) i písm. B))** | | | | |
| 5. | Plná tloušťka stěny minimálně 4,5 mm (z důvodu potřeby dlouhé životnosti) |  | mm |  |
| 6. | Minimálně 70 % hmotnosti kompostéru tvoří recyklát |  | % |  |
| 7. | Materiál plast |  | x | x |
| 8. | Materiál je pevný, odolný UV a proti extrémním změnám počasí (vysoké teploty, extrémní mrazy, silný vítr), bez obsahu těžkých kovů |  | x | x |
| 9. | Kónický tvar kompostéru |  | x | x |
| 10. | Plnění kompostéru vrchem s odklopným, uzavíratelným víkem |  | x | x |
| 11. | Kompostér bez dna |  | x | x |
| 12. | Větrací otvory po celém obvodu kompostéru |  | x | x |
| 13. | Možnost vybírání kompostu ze všech stran kompostéru |  | x | x |
| 14. | Možnost zajištění víka kompostéru proti otevření větrem |  | x | x |
| 15. | 100 % recyklovatelnost po skončení životnosti |  | x | x |
| 16. | Dodávaný výrobek (obsah recyklátu) bude splňovat podmínku pro zařazení recyklovaného výrobku do „zelené“ zakázky, kterou je vydané, platné a akreditovaným subjektem posuzování shody, v souladu se zákonem č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, **ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení** podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343, a případně i některou z dalších EN norem řady ČSNEN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR. |  | x | x |

1. **Cenová nabídka prodávajícího**

Prodávající vyplní všechna prázdná bílá pole ve sloupcích „Objem“, „Jednotková cena v Kč bez DPH“, „Cena celkem v Kč bez DPH“ a „Cena celkem v Kč vč. DPH“.

**Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a to může být důvodem k vyřazení nabídky.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Měrná jednotka** | **Počet ks** | **Objem** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Cena celkem v Kč bez DPH** | **Cena celkem v Kč vč. DPH** |
| Kompostér dle písm. **A)** | ks | 400 |  |  |  |  |
| Kompostér dle písm. **B)** | ks | 330 |  |  |  |  |
| **Cena celkem** | | | |  |  |  |