**Technická specifikace**

**Jedná se o jednotnou technickou specifikaci pro 2 kusy vozidla typu „užitkové vozidlo“**

**(Uchazeč uvede u každého požadavku, zda jej splňuje a jeho technické parametry)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Značka a typ vozidel** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Položky technické specifikace (jednotné pro jeden kus vozidla)** | **Zadavatelem požadované parametry vozidla** | **Splnění daného parametru**  **(nutno uvést ANO/NE)** | **Dodavatelem nabízené parametry vozidla** |
| **Počet míst** | minimálně 2 místa k sezení |  |  |
| **Emisní norma** | Minimálně EURO 6 |  |  |
| **Pohon** | elektromotor |  |  |
| **Převodovka** | Manuální nebo automatická |  |  |
| **Výkon motoru (kW)** | Min. 70 |  |  |
| **Barva** | Preference bílé barvy (není podmínkou) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Další požadavky zadavatele** | **Uchazeč uvede u každého požadavku ANO/NE a konkrétní parametr** |
| 1ks vozidla M1 nebo N1 do 3,5 tuny |  |
| Vnější rozměry – délka vozidla max 4950 mm |  |
| objem zavazadlového prostoru minimálně 3 000 litrů nebo dm3 -u vozidla s dvěma a více řadami k sezení se jedná o objem zavazadlového prostoru za předními sedadly až ke stropu v litrech nebo dm3 (tzn. po sklopení druhé, případně i třetí, řady sedadel) |  |
| systém ESP včetně ABS, posilovač řízení |  |
| airbag řidiče a spolujezdce |  |
| Středová konzole s loketní opěrkou |  |
| imobilizér |  |
| Tempomat s omezovačem rychlosti |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| elektrické ovládání oken vpředu |  |
| zadní opěradlo dělené, sklopné – ***v případě dvoumístného vozidla není relevantní*** |  |
| autorádio s USB, bluetooth + 2 reproduktory |  |
| klimatizace |  |
| přední parkovací senzory |  |
| zadní parkovací senzory nebo parkovací kamera |  |
| Levá přední část nákladového prostoru plná |  |
| Levé posuvné dveře plné |  |
| plnohodnotné rezervní kolo (včetně zvedáku a klíče na matice kol) nebo sada na opravu pneumatiky |  |
| sada náhradních kol se zimními pneumatikami včetně disků |  |
| Možnost nabíjení stejnosměrným proudem (DC) |  |
| Kabel pro nabíjení flexi pro standartní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14A |  |
| Kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel, s výjimkou vozidel skupiny N1, musí být minimálně 12 kWh. |  |
| V případě vozidel skupiny N1 musí být splněna podmínka maximální výše spotřeby elektrické energie vozidla na ujetý kilometr, a to max. 170 kWh/km. |  |
| Dojezd na jedno nabití min. 250 km |  |

**Další požadavky:**

**Veškeré vybavení a příslušenství (mimo výstražných vest a povinné výbavy) je požadováno v originální kvalitě a dodávané výrobcem vozidla.**

Upozornění:

Nesplnění požadované minimální technické specifikace je důvodem pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení