**Technická specifikace**

**Jedná se o jednotnou technickou specifikaci pro 1 kus vozidla typu „osobní vozidlo“**

**(Uchazeč uvede u každého požadavku, zda jej splňuje a jeho technické parametry)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Značka a typ vozidel** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Položky technické specifikace (jednotné pro jeden kus vozidla)** | **Zadavatelem požadované parametry vozidla** | **Splnění daného parametru**  **(nutno uvést ANO/NE)** | **Dodavatelem nabízené parametry vozidla** |
| **Počet míst** | minimálně 4místa k sezení |  |  |
| **Emisní norma** | Minimálně EURO 6 |  |  |
| **Pohon** | elektromotor |  |  |
| **Převodovka** | Manuální nebo automatická |  |  |
| **Výkon motoru (kW)** | Min. 40 |  |  |
| **Barva** | Preference bílé barvy (není podmínkou) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Další požadavky zadavatele** | **Uchazeč uvede u každého požadavku ANO/NE a konkrétní parametr** |
| 1ks vozidla M1 |  |
| Vnější rozměry – délka vozidla min 3700 - max 4500 mm |  |
| objem zavazadlového prostoru minimálně 250 litrů |  |
| systém ESP (elektronická kontrola stability) + HSA (asistent rozjezdu do kopce) |  |
| ABS a EBA (asistent nouzového brzdění) |  |
| Aktivní systém nouzového brzdění (AEBS) |  |
| posilovač řízení |  |
| airbag řidiče a spolujezdce |  |
| Boční a hlavové airbagy |  |
| LED denní světla |  |
| Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka |  |
| omezovač rychlosti |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| elektrické ovládání oken vpředu |  |
| elektrické ovládání oken vzadu |  |
| autorádio s USB, bluetooth |  |
| Multimediální a navigační systém |  |
| klimatizace |  |
| zadní parkovací senzory nebo parkovací kamera |  |
| plnohodnotné rezervní kolo (včetně zvedáku a klíče na matice kol) nebo sada na opravu pneumatiky |  |
| sada náhradních kol se zimními pneumatikami včetně disků |  |
| Možnost nabíjení stejnosměrným proudem (DC) |  |
| Nabíjecí kabel pro domácí nabíjení (230V) nebo kabel pro nabíjení flexi pro standartní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14A |  |
| Kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel, s výjimkou vozidel skupiny N1, musí být minimálně 12 kWh. |  |
| Dojezd na jedno nabití min. 200 km |  |

**Další požadavky:**

**Veškeré vybavení a příslušenství (mimo výstražných vest a povinné výbavy) je požadováno v originální kvalitě a dodávané výrobcem vozidla.**

Upozornění:

Nesplnění požadované minimální technické specifikace je důvodem pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení