Příloha č. 1 Smlouvy **Technická specifikace**

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodání 1 ks myčky nádobí**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20232932**

**Číslo smlouvy dodavatele:****:**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Myčka nádobí** | **Ano/ne** | **Hodnota** |
| Minimální rozměry (š x v x h) 700x700x1500 |  | **\*** |
| Obsah mycí nádrže 18 - 24 litrů |  | \* |
| Spotřeba vody na cyklus min. 2l – 6l |  | \* |
| Celkový příkon min. 9 kW – max. 10 kW |  | \* |
| Napájení 400V 50Hz |  | \* |
| Velikost koše: od min. 500x500 mm |  | \* |
| Kapacita - normální mytí skla a porcelánu, max. počet košů za hodinu 40 - 50 |  | \* |
| Mycí programy na sklo, talíře a příbory samostatně nebo i pomocí jednoho programu.  |  |  |
| Teplota mycího cyklu min. 55 stupňů  |  | \*  |
| Horký oplach, teplota min 80. stupňů |  | \* |
| Hladina hluku max. 70dB |  | \* |
| Dávkovač oplachového prostředku a příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku |  |  |
| Snadná údržba a čištění (Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic.) |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce účastníka*

[[DOPLNÍ DODAVATEL]