**Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Minimální technické požadavky zadavatele**

**Název veřejné zakázky: Dodávka 2 ks ohřevných banketových vozíků**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20240092**

**Číslo smlouvy prodávajícího:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dodávka vybavení kuchyně** | Ano/ne | Hodnota |
| Minimální vnější rozměry: Š x H x V: 502 x 768 x 1470 mm |  | \* |
| Nastavitelná teplota v rozsahu teplot: min. 30 °C až max. 90 °C |  | \* |
| Velikost přihrádky: GN 1/1(maximální výška GN je 60 mm) |  |  |
| Minimální množství GN: 15 GN (maximální výška GN je 60 mm) |  | \* |
| Vzdálenost mezi policemi min. 75mm |  |  |
| Vnitřní vytápění |  |  |
| Kolečka s aretací |  |  |
| Příkon: min. 1,55 kW - max. 3,6 kW |  | \* |
| Elektrické připojení: 230 V / 50 Hz |  |  |

..................................................................

*Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele*