# Příloha č. 2 - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

Uchazeč v kupní smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou žlutě vyznačeny. Jiné úpravy Smlouvy o dílo nejsou bez vědomí (odsouhlasení) objednatele přípustné.

Zadavatel je oprávněn vyloučit z výběrového řízení uchazeče, který provede ve Smlouvě o dílo nepřípustné změny.

# KUPNÍ SMLOUVA č. TAK/2024/01

(§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Obchodní firma: *[bude doplněno]*

sídlo *[bude doplněno]*

zápis v OR: *[bude doplněno]*

IČ: *[bude doplněno]*

DIČ: *[bude doplněno]*

Zastoupená: *[bude doplněno]*

(dále jen také **”Prodávající”**)

a

Obchodní firma: **AL INVEST Břidličná, a.s.**

sídlo: Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, Česká republika

zápis v OR: Krajský soud Ostrava, sp. zn. B 3040

IČ: 273 76 184

DIČ: CZ 27376184, plátce DPH v ČR

zastoupená: Ing. Davidem Bečvářem, předsedou představenstva

(dále jen také **”Kupující”**)

**Zboží** odpadová barevná fólie

Technická specifikace dle přílohy č. 1

**Množství** 50 tun +/- 3%

**Dodávka (termín)** *[bude doplněno]*

**Kupní cena** *[bude doplněno] Euro/tuna*

**Dodací podmínky** DDP Břidličná, Incoterms 2020

**Doklady** faktura, CMR,

**Způsob placení** měna EURO, splatnost 30 dnů od data zdanitelného plnění

**Ostatní:** 14 dní před dodávkou poslat vzorek na odsouhlasení cca 1 kg

V Břidličné dne ….………….. V *[bude doplněno]* dne *bude doplněno]*

Za Kupujícího: Za Prodávajícího:

………………………………………. …………………………………..

Ing. David Bečvář *[bude doplněno]*

předseda představenstva *[bude doplněno]*

AL INVEST Břidličná, a.s. *[bude doplněno]*

**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

**TECHNICKÉ PARAMETRY ODPADOVÉ HLINÍKOVÉ FÓLIE:**

**Chemické složení:**

Maximální obsah Si: 0,3 %

Maximální obsah Fe: 1,1%

Maximální obsah Mn: 0,4%

Maximální obsah Mg: 0,005 %

Maximální obsah Ti: 0,05 %

Maximální obsah Zn 0,1%:

Maximální obsah Cu: 0,05%

Ostatní prvky méně než 0,05 %

**Parametry**:

Tloušťka odpadového materiálu ideálně 10-20 mikrometrů

Obsah VOC mezi 7 až 10%

**Pokyny pro balení**:

Paketovaná fólie, cyklopáskou, umělohmotnou páskou

balík o hmotnosti 700 – 1000 kg a max. výšce 1100 mm