**KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN**

Stavba: **Montážní kanály v areálech DPO III**

**Areál tramvaje Poruba**

**Hala vozovny – Zásyp montážních kanálů a vybudování pevné jízdní dráhy**

Č. zakázky: **HTL-4341**

Investor: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Vypracoval: **Ing. Zdeněk Kubánek**

Přezkoumal: **Ing. Zdeněk Ježíšek**

Schválil: **Ing. Pavel Šebesta**

Stupeň: **Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)**

Datum: **05/2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **předmět  kontroly** | **četnost  kontroly** | **způsob provedení, metoda** | **kritéria přijatelnosti** | **doklad  o kontrole** |
| 1 | zhutnění podložní vrstvy podlahy | před betonáží podlahy, min 2 zkoušky na 50 bm každé koleje a podlahy mezi kolejemi | statická zkouška kruhovou deskou | hodnoty deformačního modulu Edef2 a zhutnění Edef2/Edef1 dle  ČSN 72 1006 podle požadavků projektu | protokol o provedení zkoušky |
| 2 | pevnost betonu základů a podlahy | během dodávky betonové směsi  1 zkouška na  100 m3 | zkouška pevnosti na odebraných vzorcích | soulad s požadavky projektové dokumentace – stavebně konstrukční část | protokol dodavatele betonové směsi |
| 3 | kontrola uložení výztuže v železobetonových konstrukcích | před betonáží každé části konstrukce | vizuální kontrola | soulad s projektovou dokumentací – výkresy výztuže | zápis stavebního dozoru ve stavebním deníku |
| 4 | kontrola hutnění betonu základů a podlahy | při provádění každé části konstrukce | vizuální kontrola | betonová směs musí dokonale vyplnit prostor bednění | zápis stavebního dozoru ve stavebním deníku |
| 5 | kontrola rovinnosti a spádů podlahy | po provedení podlahy | vizuální kontrola, měření 2 m latí | soulad s požadavky projektové dokumentace – stavebně konstrukční část | zápis stavebního dozoru ve stavebním deníku |