*Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění - dodávka 1 kusu nového svahového mulčovače*

**Příloha č. 3 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodávka zemědělské a komunální techniky (nový svahový mulčovač)**

**Číslo smlouvy kupujícího: DOD20240918**

**Číslo smlouvy prodávajícího:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření,* ***nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*** *Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| *Svahový mulčovač k nosiči Yanmar* *EF 227H YT001* |  |  |
| **Svahový mulčovač:** |  |  |
| **-** zadní svahový mulčovač |  |  |
| **-** boční posuv svahového mulčovače hydraulický |  |  |
| **-** min. záběr sečení svahového mulčovače 1 400 mm |  | \* |
| **-** min. boční dosah záběru sečení 2 000 mm od středu malotraktoru |  | \* |
| **-** zapojení svahového mulčovače do zadního tříbodového závěsu traktoru |  |  |
| **-** pohon svahového mulčovače od vývodové hřídele traktoru |  |  |
| **Příslušenství svahového mulčovače:** |  |  |
| **-** rotor svahového mulčovače bude osazen lehkými kladívky |  |  |
| **-** bude dodána sada univerzálních nožů Y |  |  |
| **-** dvojitý homokinetický kardan |  |  |
| **Lakování svahového mulčovače:** |  |  |
| **-** barva svahového mulčovače modrá (odstín jako RAL 5012) |  |  |
| **Legislativa svahového mulčovače:** |  |  |
| **-** schválení pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| **-** prohlášení CE v českém jazyce |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce účastníka*

[[DOPLNÍ DODAVATEL]